Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Menu snímání fotografií > DRO/Auto HDR

## DRO/Auto HDR

Optimalizace dynamického rozsahu
Auto HDR
Opraví jas nebo kontrast.

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] požadovaný režim

| (Vypnuto) | Nepoužívá [DRO/Auto HDR].
| (Opt. dyn. rozs.) | Rozdělením snímku do malých oblastí analyzuje fotoaparát kontrast světla a stínu mezi objektem a pozadím, a tak poskytne snímek s optimálním jasem a gradací.
| (Auto HDR) | Pořídí tři snímky s různou expozicí a pak překládá jasné oblasti podexponovaného snímku a tmavé oblasti přeexponovaného snímku, aby vytvořil snímek s bohatou gradací. Nahraje se jeden snímek se správnou expozicí a jeden překládaný snímek.

### Optimalizace dynamického rozsahu

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] [Opt. dyn. rozs.]

1. Vyberte optimální úroveň pomocí / na ovládacím kolečku.

| (Optimalizace dyn. rozsahu: Auto) | Automaticky koriguje jas.
| (Úroveň)* | Optimalizuje gradaci nahraného snímku v každé oblasti snímku. Vyberte optimální úroveň mezi Lv1 (slabá) a Lv5 (silná).

* Číslo Lv, které se objeví se značkou , označuje aktuální hodnotu nastavení.
Poznámky

- Při snímání s [Opt. dyn. rozs.], může být na snímku šum. Vyberte správnou úroveň podle nahraného snímku, zejména při posílení efektu.

### Auto HDR

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] [Auto HDR]

1. Vyberte optimální úroveň pomocí / na ovládacím kolečku.

| (Auto HDR: Rozdíl expozice: Auto) | Opraví rozdíl expozice automaticky.
| (Úroveň rozdílu expozice)* | Nastaví rozdíl expozice založený na kontrastu objektu. Vyberte optimální úroveň mezi 1,0 EV (slabá) a 6,0 EV (silná). Například pokud nastavíte hodnotu expozice na 2,0 EV, budou komponovány tři snímky; –1,0 EV, optimální expozice a +1,0 EV.

* Číslo EV, které se objeví se značkou , označuje aktuální hodnotu nastavení.
Poznámky

- Jelikož se závěrka uvolní třikrát pro jeden snímek, dávejte si pozor na následující:

- Tuto funkci použijte, když je objekt nehybný nebo nemrká.

- Neměňte kompozici.

- Tuto funkci nelze používat se snímky RAW.

- Další snímek nemůžete začít, dokud není proces zachycení po snímání dokončen.

- Možná nedosáhnete požadovaného efektu. Záleží na rozdílu osvětlení objektu a podmínkách snímání.

- Když se použije blesk, má tato funkce malý efekt.

- Když je kontrast scény nízký nebo když dojde ke značným otřesům fotoaparátu nebo rozmazání objektu, možná nezískáte dobré snímky HDR. Když fotoaparát detekuje takovou situaci, ohlásí vám tuto situaci značka , která se objeví na nahraném snímku. Snímejte znovu, a pokud je to nutné, změňte kompozici nebo dejte pozor na rozmazání.

Příbuzné téma
Položky menu fotografování nejsou v některých nahrávacích režimech k dispozici
Zpět nahoru