Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Verwendung der Aufnahmefunktionen > Bildfolgemodus

## Bildfolgemodus

Automatische Aufnahme mit Selbstporträtauslöser
Sie können einen Bildfolgemodus, wie z. B. Serienaufnahme, Selbstauslöser oder Belichtungsreihenaufnahme, einstellen. Sie können den [Bildfolgemodus] auch über MENU wählen.

1. Drücken Sie / (Bildfolgemodus) am Steuerrad.

1. Wählen Sie den gewünschten Modus mit dem Steuerrad aus.

- Wählen Sie detaillierte Einstellungen mithilfe von /, falls der gewählte Modus über solche Optionen verfügt.

| (Einzelaufnahme) | Die Kamera nimmt ein einzelnes Bild ohne den Selbstauslöser auf.
| (Serienaufnahme) | Die Kamera nimmt Bilder kontinuierlich auf, solange der Auslöser gedrückt gehalten wird.
| (Bildfolgezeitprio.) | Die Kamera nimmt Bilder kontinuierlich mit hoher Geschwindigkeit auf, solange der Auslöser gedrückt gehalten wird. Die Fokus- und Helligkeitseinstellungen der ersten Aufnahme werden für die nachfolgenden Aufnahmen verwendet.
| (Selbstauslöser) | Der Selbstauslöser wird auf 10- oder 2-Sekunden-Verzögerung eingestellt. Nach dem Drücken des Auslösers blinkt die Selbstauslöserlampe, und ein Piepton ertönt bis zur Verschlussauslösung. Zum Aufheben der Funktion drücken Sie / erneut.
| (Selbstporträt) | Schaltet den Selbstauslöser auf Selbstporträtauslöser um. Wenn die Kamera die angegebene Anzahl von Gesichtern erkennt, ertönt ein Piepton, und der Verschluss wird 2 Sekunden später betätigt.
| (Selbstaus(Serie)) | Die Kamera nimmt eine Bilderserie mit einer Verzögerung von 10 Sekunden nach dem Drücken des Auslösers auf. Sie können die Anzahl der Bilder zwischen drei oder fünf auswählen.
| (Reihe: Serie) | Die Kamera nimmt drei Bilder mit unterschiedlicher Helligkeit auf. Sie können den Wert der Helligkeitsabweichung (Stufen) einstellen.
| (WA-Reihe) | Die Kamera nimmt drei Bilder auf, jedes mit unterschiedlicher Helligkeit entsprechend den für Weißabgleich, Farbtemperatur und Farbfilter gewählten Einstellungen. Sie können den Wert der Helligkeitsabweichung (Stufen) zwischen [Lo] und [Hi] einstellen.

Tipps zum Verhindern von Unschärfe
Falls Ihre Hände zittern oder Sie sich bewegen, während Sie die Kamera halten und den Auslöser drücken, tritt „Kameraverwacklung“ auf.
Kameraverwacklung tritt häufig unter schwachen Lichtverhältnissen oder bei langen Verschlusszeiten auf, wie sie z. B. im Modus (Nachtaufnahme) oder (Nachtszene) vorkommen.
Um Verwacklung zu verringern, stellen Sie den Selbstauslöser auf eine 2-Sekunden-Verzögerung ein, und stützen Sie Ihre Arme am Körper ab, nachdem Sie den Auslöser gedrückt haben.
Hinweise

- Wenn [Bildfolgemodus] auf [Selbstaus(Serie)] oder [Reihe: Serie] eingestellt wird, wird [Blitzmodus] auf [Blitz Aus] eingestellt.

- Wenn der Akku schwach oder die Speicherkarte voll ist, wird die Serienaufnahme abgebrochen.

### Automatische Aufnahme mit Selbstporträtauslöser

Richten Sie das Objektiv auf sich selbst, so dass die ausgewählte Anzahl von Gesichtern auf dem Monitor reflektiert wird. Der Verschluss wird automatisch betätigt. Bewegen Sie Ihre Kamera nicht, nachdem der Piepton ertönt.

- Sie können ein Bild auch aufnehmen, indem Sie den Auslöser während dieses Vorgangs drücken.

Verwandtes Thema
Bildfolgemodus
Funktionen, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben