Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Einstellen des Aufnahmemodus > Manuelle Belichtung

## Manuelle Belichtung

BULB
Sie können mit Ihrer bevorzugten Belichtung aufnehmen, indem Sie Verschlusszeit und Blendenwert manuell einstellen.

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (Manuelle Belichtung).

1. Drücken Sie am Steuerrad, um Verschlusszeit oder Blende (F-Wert) zu wählen.

- Jedes Mal, wenn Sie die Mitte des Steuerrads drücken, ändert sich der einzustellende Posten.

1. Drehen Sie das Steuerrad, um einen Wert auszuwählen.

Steuerrad | Funktion
| Posten verschieben
| Verschlusszeit- oder Blenden-(F-Wert)-Einstellungen

- Wählen Sie eine Verschlusszeit zwischen 1/2000 Sekunde und 30 Sekunden. Sie können auch im Modus [BULB] aufnehmen.

- Bei Einstellung des Zooms auf den W-Anschlag können Sie eine Blende von F1,8 oder F11 wählen.
  Bei Einstellung des Zooms auf den T-Anschlag können Sie eine Blende von F4,9 oder F11 wählen.

1. Drücken Sie den Auslöser, um das Bild aufzunehmen.

Einstellen von Verschlusszeit und Blende (F-Wert)
Der Unterschied zwischen dem von Ihnen eingestellten Wert und der von der Kamera beurteilten korrekten Belichtung erscheint als manuelle Messung (MM) auf dem Monitor.
A: Verschlusszeitwert
B: Blendenwert
C: Manuelle Messung (MM)

- Wenn Sie den Belichtungswert in Richtung + verändern, werden die Bilder heller; in Richtung – werden die Bilder dunkler. „0“ zeigt die von der Kamera analysierte angemessene Belichtung an.

- Verschlusszeiten von 0,4 Sekunden oder länger werden mit [”] (z. B. 0,4”) angezeigt.

- Wenn Sie eine längere Verschlusszeit wählen, ist die Verwendung eines Stativs zu empfehlen, um Verwackeln zu verhüten.

- Wenn Sie längere Verschlusszeiten wählen, wird mehr Zeit für die Datenverarbeitung benötigt.

Hinweise

- [ISO AUTO] kann nicht für [ISO] im Modus [Manuelle Belichtung] gewählt werden.

- Wird mit Ihren Einstellungen keine korrekte Belichtung erzielt, blinken die Einstellwertanzeigen auf dem Monitor. Sie können in diesem Zustand zwar fotografieren, aber es wird eine Neueinstellung der Belichtung empfohlen.

### BULB

Mit Langzeitbelichtung können Sie Lichtspuren aufnehmen. [BULB] eignet sich zum Aufnehmen von Lichtspuren, z. B. bei Feuerwerk.

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (Manuelle Belichtung).

1. Drücken Sie am Steuerrad, um die Verschlusszeit zu wählen.

1. Drehen Sie das Steuerrad entgegen dem Uhrzeigersinn, bis [BULB] angezeigt wird.

1. Drücken Sie den Auslöser halb nieder, um den Fokus einzustellen.

1. Halten Sie den Auslöser für die Dauer der Aufnahme gedrückt.

Der Verschluss bleibt offen, solange der Auslöser gedrückt wird.
Hinweise

- Da die Kamera eine längere Verschlusszeit wählt und somit die Verwacklungsgefahr größer ist, wird die Verwendung eines Stativs empfohlen.

- Je länger die Belichtungszeit ist, desto stärker wird Rauschen im Bild bemerkbar.

- Nach der Aufnahme erfolgt die Rauschunterdrückung (Langzeit-RM) für denselben Zeitbetrag der Verschlussöffnung. Während der Rauschunterdrückung kann keine weitere Aufnahme durchgeführt werden.

- Wenn Sie die Funktion [Auslös. bei Lächeln] oder [Auto HDR] aktivieren, können Sie die Verschlusszeit nicht auf [BULB] einstellen.

- Wenn Sie die Funktion [Auslös. bei Lächeln] oder [Auto HDR] bei Einstellung der Verschlusszeit auf [BULB] benutzen, wird die Verschlusszeit vorübergehend auf 30 Sekunden eingestellt.

Verwandtes Thema
Funktionen, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Standbildaufnahme-Menüposten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben