Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Einstellen des Aufnahmemodus > Blendenpriorität

## Blendenpriorität

Ermöglicht die Einstellung des Fokussierbereichs oder den Grad der Hintergrundunschärfe.

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (Blendenpriorität).

1. Drehen Sie das Steuerrad, um die Blende (F-Wert) auszuwählen.

- Sie können eine Blende (F-Wert) von F1,8 bis F11 wählen. (Wenn Sie den Zoomhebel (W/T) zur Seite „T“ drehen, nimmt die minimale Blende (F-Wert) zu.)

- Die Verschlusszeit wird innerhalb des Bereichs von 1/2000 bis 8 Sekunden automatisch eingestellt.

1. Drücken Sie den Auslöser zum Fotografieren.

Info zur Blendenpriorität
Je niedriger der Blendenwert (F-Wert), desto größer die Öffnung, durch die das Licht einfällt. Die Schärfentiefe nimmt ab, und alles außer Objekten innerhalb eines kleinen Entfernungsbereichs wird unscharf. Dies eignet sich für Porträts usw.
Je höher der Blendenwert (F-Wert), desto kleiner die Öffnung, durch die das Licht einfällt. Sowohl relativ nahe als auch weit vom Objektiv entfernte Objekte werden scharf abgebildet. Dies eignet sich für Landschaften usw.
Hinweise

- Wird nach der Durchführung der Einstellungen keine korrekte Belichtung erzielt, blinken die Einstellwertanzeigen auf dem Monitor. Sie können in diesem Zustand aufnehmen, aber wir empfehlen, die blinkenden Einstellwerte erneut einzustellen.

- Die Helligkeit des auf dem Monitor angezeigten Bilds kann von dem tatsächlich aufgezeichneten Bild abweichen.

Verwandtes Thema
Funktionen, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Standbildaufnahme-Menüposten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben