Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > Standbildaufnahmemenü > Fokusmodus

## Fokusmodus

Damit wählen Sie die für die Bewegung des Motivs geeignete Fokussiermethode.
AF steht für „Auto-Fokus“, eine Funktion für automatische Fokussierung.

1. MENU 2 [Fokusmodus] gewünschter Modus

| (Einzelbild-AF) | Die Kamera speichert den Fokus, wenn die Fokuseinstellung erreicht ist. Benutzen Sie [Einzelbild-AF], wenn das Motiv bewegungslos ist.
| (Nachführ-AF) | Die Kamera führt den Fokus nach, wenn der Auslöser halb niedergedrückt gehalten wird. Benutzen Sie diese Option, wenn sich das Motiv bewegt.
| (Direkt. Manuelf.) | Ermöglicht die Verwendung einer Kombination aus manueller Fokussierung und Autofokus.
| (Manuellfokus) | Der Fokus muss manuell eingestellt werden.

### Verwendung von [Direkt. Manuelf.]/[Manuellfokus]

1. MENU 2 [Fokusmodus] [Direkt. Manuelf.] oder [Manuellfokus]

1. Stellen Sie den Fokus durch Drehen des Steuerrings ein.

- Benutzen Sie die Kantenanhebung, [Fokusvergrößerung] oder [MF-Unterstützung], um die Fokuseinstellung zu erleichtern.

- Ist [Fokusmodus] auf [Direkt. Manuelf.] eingestellt, wird der Autofokus aktiviert, wenn Sie den Auslöser halb niederdrücken.

Fokussieren mithilfe der Einstellung [Direkt. Manuelf.]
[Direkt. Manuelf.] ermöglicht die Verwendung einer Kombination aus manueller und automatischer Fokussierung wie folgt.

- Nehmen Sie nach der automatischen Fokussierung eine manuelle Feinfokussierung vor.

Effektiv, wenn Sie eng fokussieren wollen. Drehen Sie den Steuerring, während Sie den Auslöser halb gedrückt halten.

- Stellen Sie den Fokus zunächst manuell ein, und benutzen Sie dann die automatische Fokussierung.

Effektiv zum Fokussieren auf Motive, die sich in einer Szene weiter hinten befinden, weil solche Motive bei Verwendung der automatischen Fokussierung zu Unschärfe neigen.
Hinweise

- Wird eine sehr geringe Aufnahmeentfernung eingestellt, können Staub oder Fingerabdrücke auf dem Objektiv im Bild sichtbar sein. Wischen Sie das Objektiv mit einem weichen Tuch o. Ä. ab.

- Sobald Sie die Fokussiermethode ändern, wird die eingestellte Aufnahmeentfernung gelöscht.

Verwandtes Thema
Standbildaufnahme-Menüposten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Kantenanhebungsstufe
Funktion der Mitteltaste
MF-Unterstützung
Zurück nach oben