Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > Standbildaufnahmemenü > ISO

## ISO

1. MENU 3 [ISO] gewünschter Modus

- Falls Sie [Multiframe-Rauschm.] oder [ISO AUTO] gewählt haben, drücken Sie am Steuerrad, um den Einstellbildschirm aufzurufen, und wählen Sie dann den gewünschten Wert.

| (Multiframe-Rauschm.) | Die Kamera überlagert die Serienaufnahmen, so dass ein Bild mit weniger Rauschen entsteht. Drücken Sie am Steuerrad, um den Einstellbildschirm aufzurufen, und wählen Sie dann den gewünschten Wert von ISO AUTO, 200 bis 25600 mithilfe von / aus.
| (ISO AUTO) | Die Kamera stellt die ISO-Empfindlichkeit auf der Basis der Umlichtverhältnisse automatisch ein. Sie können den maximalen und minimalen ISO-Wert für den Modus [ISO AUTO] einstellen. Drücken Sie , um den Einstellbildschirm aufzurufen.
| 80/100/125/200/400/800/1600/3200/6400 | Durch Erhöhen der ISO-Empfindlichkeit (Wählen eines höheren Werts) können Sie Bildunschärfe an dunklen Orten oder von bewegten Motiven reduzieren.

Einstellen der ISO-Empfindlichkeit (empfohlener Belichtungsindex)
Die ISO-Empfindlichkeit ist eine Messgröße für Aufnahmemedien mit lichtempfindlichem Bildsensor. Abhängig von der ISO-Empfindlichkeit erhält man bei gleicher Belichtung unterschiedliche Aufnahmeergebnisse.
Hohe ISO-Empfindlichkeit
Die Kamera nimmt helle Bilder selbst an dunklen Orten auf, während sie die Verschlusszeit verkürzt, um Unschärfe zu reduzieren.
Das Bild neigt jedoch zum Verrauschen.
Niedrige ISO-Empfindlichkeit
Das Bild wird feinkörniger.
Bei unzulänglicher Belichtung kann das Bild jedoch dunkler werden.
Hinweise

- [ISO AUTO] kann nicht gewählt werden, wenn die Kamera auf [Manuelle Belichtung] eingestellt ist. [ISO 125] ist die Standardeinstellung.

- Wenn [ISO] auf einen niedrigeren Wert als ISO 125 eingestellt wird, kann der Bereich für die mögliche Motivhelligkeit (Dynamikbereich) abnehmen.

- Für Filme sind Werte zwischen ISO 125 und ISO 3200 verfügbar.

- Wenn [ISO] auf [Multiframe-Rauschm.] eingestellt wird, überlagert die Kamera die Bilder. Die Bildaufzeichnung dauert länger, und der Blitz ist funktionsunfähig.

Verwandtes Thema
Standbildaufnahme-Menüposten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben