Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Ändern von Einstellungen > Setup-Menü > USB-Verbindung

## USB-Verbindung

Damit können Sie bestimmen, wie eine USB-Verbindung hergestellt wird, wenn die Kamera mit einem Computer usw. verbunden wird.

1. MENU 2 [USB-Verbindung] gewünschter Modus

| Auto | Je nach dem Computer oder anderen USB-Geräten, die Sie an die Kamera anschließen, wird der Anschlussmodus automatisch zwischen [MTP] und [Massenspeich.] gewählt. Wenn Sie Windows 7 benutzen, wird [MTP] gewählt, so dass Windows 7-spezifische Funktionen verfügbar werden.
| Massenspeich. | Dient zur Herstellung einer Mass Storage (Massenspeicher)-Verbindung zwischen der Kamera und einem Computer oder einem anderen USB-Gerät.
| MTP | Dient zur Herstellung einer MTP-Verbindung zwischen der Kamera und einem Computer oder einem anderen USB-Gerät. Wenn Sie Windows 7 benutzen, wird [MTP] gewählt, so dass Windows 7-spezifische Funktionen verfügbar werden. Wenn Sie ein anderes Betriebssystem (Vista/XP, Mac OS X) benutzen, erscheint der AutoPlay-Assistent, und die Standbilder im Aufnahmeordner der Kamera werden in den Computer importiert.

Hinweise

- Falls Device Stage* nicht erscheint, wenn die Kamera an einen Computer mit Windows 7 angeschlossen wird, setzen Sie [USB-Verbindung] auf [Auto].

* Device Stage ist ein Menübildschirm zur Verwaltung der angeschlossenen Geräte, wie z. B. eine Kamera. (Funktion von Windows 7)
Zurück nach oben