Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > Standbildaufnahmemenü > DRO/Auto HDR

## DRO/Auto HDR

Dynamikbereich-Optimierung
Auto HDR
Korrigiert Helligkeit oder Kontrast.

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] gewünschter Modus

| (Aus) | [DRO/Auto HDR] wird nicht benutzt.
| (Dynamikb.Opt.) | Durch Unterteilen des Bilds in kleine Flächen analysiert die Kamera den Kontrast von Licht und Schatten zwischen Motiv und Hintergrund, um ein Bild mit optimaler Helligkeit und Abstufung zu erzeugen.
| (Auto HDR) | Die Kamera nimmt drei Bilder mit unterschiedlicher Belichtung auf und überlagert dann den hellen Bereich des unterbelichteten Bilds und den dunklen Bereich des überbelichteten Bilds, um ein Bild mit reicher Abstufung zu erzeugen. Ein Bild mit korrekter Belichtung und ein überlagertes Bild werden aufgezeichnet.

### Dynamikbereich-Optimierung

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] [Dynamikb.Opt.]

1. Wählen Sie die optimale Stufe mithilfe von / am Steuerrad.

| (Dynamikbereichoptimierung: Auto) | Korrigiert die Helligkeit automatisch.
| (Stufe)* | Optimiert die Abstufungen eines aufgezeichneten Bilds in jedem Bildbereich. Wählen Sie die optimale Stufe zwischen Lv1 (schwach) und Lv5 (stark).

* Der Lv-Wert mit dem Zeichen stellt den aktuellen Einstellwert dar.
Hinweise

- Wenn Sie mit [Dynamikb.Opt.] aufnehmen, kann das Bild verrauscht sein. Wählen Sie die angemessene Stufe, indem Sie das aufgezeichnete Bild überprüfen, besonders wenn Sie den Effekt verstärken.

### Auto HDR

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] [Auto HDR]

1. Wählen Sie die optimale Stufe mithilfe von / am Steuerrad.

| (Auto HDR: Auto-Belichtungsd.) | Korrigiert die Belichtungsdifferenz automatisch.
| (Belichtungsdifferenzstufe)* | Legt die Belichtungsdifferenz anhand des Kontrasts des Motivs fest. Wählen Sie die optimale Stufe zwischen 1,0 EV (schwach) und 6,0 EV (stark). Wenn Sie z. B. den Belichtungswert auf 2,0 EV einstellen, werden drei Bilder erzeugt: eines mit –1,0 EV, eines mit optimaler Belichtung und eines mit +1,0 EV.

* Der EV-Wert mit dem Zeichen stellt den aktuellen Einstellwert dar.
Hinweise

- Da der Verschluss für eine Aufnahme dreimal ausgelöst wird, beachten Sie bitte Folgendes:

- Benutzen Sie diese Funktion, wenn das Motiv bewegungslos ist oder nicht blinzelt

- Keine Neukomposition des Bildausschnitts.

- Diese Funktion kann nicht mit RAW-Bildern verwendet werden.

- Die nächste Aufnahme kann erst gestartet werden, nachdem der Erfassungsvorgang nach der Aufnahme abgeschlossen worden ist.

- Je nach der Helligkeitsdifferenz eines Motivs und den Aufnahmebedingungen wird der gewünschte Effekt eventuell nicht erhalten.

- Wenn der Blitz benutzt wird, hat diese Funktion kaum Effekt.

- Wenn der Kontrast der Szene schwach ist oder beträchtliche Verwacklung der Kamera oder Motivunschärfe aufgetreten ist, erhalten Sie eventuell keine guten HDR-Bilder. Falls die Kamera eine solche Situation erkennt, wird auf dem aufgezeichneten Bild angezeigt, um Sie auf diese Situation aufmerksam zu machen. Machen Sie nötigenfalls eine neue Aufnahme, wobei Sie den Bildausschnitt ändern oder die Unschärfe beachten.

Verwandtes Thema
Standbildaufnahme-Menüposten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben