Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Menú de toma de imagen fija > DRO/HDR automát.

## DRO/HDR automát.

Optimizador de gama dinámica
HDR automát.
Corrige el brillo o contraste.

1. MENU 3 [DRO/HDR automát.] modo deseado

| (Desactivar) | No utiliza [DRO/HDR automát.].
| (Opt.gama diná.) | Dividiendo la imagen en áreas pequeñas, la cámara analiza el contraste de luz y sombra entre el motivo y el fondo, produciendo la imagen con el brillo y gradación óptimos.
| (HDR automát.) | Toma tres imágenes con exposiciones diferentes, y después superpone el área brillante de la imagen subexpuesta y el área oscura de la imagen sobreexpuesta para crear una imagen con rica gradación. Se graban una imagen con la exposición apropiada y una imagen superpuesta.

### Optimizador de gama dinámica

1. MENU 3 [DRO/HDR automát.] [Opt.gama diná.]

1. Seleccione el nivel óptimo utilizando / de la rueda de control.

| (Optimizador gama dinámica: auto.) | Corrige el brillo automáticamente.
| (Nivel)* | Optimiza las gradaciones de una imagen grabada en cada área de la imagen. Seleccione el nivel óptimo entre Lv1 (débil) y Lv5 (intenso).

* El número Lv que aparece con la marca indica el valor del ajuste actual.
Notas

- Cuando tome con [Opt.gama diná.], es posible que la imagen tenga ruido. Seleccione el nivel apropiado comprobando la imagen grabada, especialmente cuando realce el efecto.

### HDR automát.

1. MENU 3 [DRO/HDR automát.] [HDR automát.]

1. Seleccione el nivel óptimo utilizando / de la rueda de control.

| (HDR automát.: dif. exposic. auto.) | Corrige la diferencia de exposición automáticamente.
| (Nivel de diferencia de exposición)* | Establece la diferencia de exposición, basándose en el contraste del motivo. Seleccione el nivel óptimo entre 1,0 EV (débil) y 6,0 EV (intenso). Por ejemplo, si ajusta el valor de la exposición a 2,0 EV, se compondrán tres imágenes; imágenes –1,0 EV, exposición óptima y +1,0 EV.

* El número EV que aparece con la marca indica el valor del ajuste actual.
Notas

- Como el obturador se libera tres veces para una toma, tenga cuidado sobre lo siguiente:

- Utilice esta función cuando el motivo esté quieto o no parpadee.

- No recompone.

- Esta función no se puede utilizar con imágenes RAW.

- No se puede comenzar la siguiente toma hasta que se ha completado el proceso de captura después de hacer la toma.

- Es posible que no obtenga el efecto deseado dependiendo de la diferencia de luminancia de un motivo y las condiciones de la toma.

- Cuando se utiliza el flash, esta función tiene poco efecto.

- Cuando el contraste de la escena sea bajo o cuando se produzca movimiento de la cámara o desenfoque del motivo significativos, es posible que no obtenga buenas imágenes HDR. Si la cámara detecta tal situación, se indicará en la imagen grabada para informarle de esta situación. Tome la imagen otra vez, según sea necesario, recomponiendo o prestando atención al desenfoque.

Tema relacionado
Los elementos del menú de toma de imagen fija no están disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio