Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Menú de toma de película > Grabar ajuste

## Grabar ajuste

Cuanto más grande sea el tamaño de la imagen de película, más alta será la calidad de imagen. Cuanto mayor sea la cantidad de datos usados por s (segundo) (velocidad de bits promedio), más alta será la calidad de imagen.

1. MENU 1 [Grabar ajuste] modo deseado

#### Formato de archivo: AVCHD

FX/FH:
Las películas tomadas se graban en formato AVCHD, a aproximadamente 60 campos/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 60i) o 50 campos/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 50i), en modo entrelazado, con audio Dolby Digital, formato AVCHD.
PS:
Las películas tomadas se graban en formato AVCHD, a aproximadamente 60 fotogramas/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 60i) o 50 fotogramas/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 50i), en modo progresivo, con audio Dolby Digital, formato AVCHD.

| Grabar ajuste | Velocidad de bits promedio | Descripción
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbps | Toma en la calidad de imagen más alta de tamaño 1 920×1 080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbps | Toma en una calidad de imagen alta de tamaño 1 920×1 080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbps | Toma en la calidad de imagen más alta de tamaño 1 920×1 080 (60p/50p)

#### Formato de archivo: MP4

Las películas tomadas se graban en formato MPEG-4, a aproximadamente 30 fotogramas/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 60i) o a aproximadamente 25 fotogramas/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 50i), en modo progresivo, con audio AAC, formato mp4.

| Grabar ajuste | Velocidad de bits promedio | Descripción
| 1 440×1 080 12M | 12 Mbps | Toma en tamaño 1 440×1 080
| VGA 3M | 3 Mbps | Toma en tamaño VGA

Notas

- Cuando se selecciona el tamaño de imagen [VGA 3M], se obtiene una imagen de telefoto.

- Cuando cree discos AVCHD de películas grabadas en [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] o [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)], llevará tiempo, porque deberá convertirse la calidad de imagen. Para guardar películas [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] o [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] sin convertir la calidad de imagen, utilice discos Blu-ray.

Tema relacionado
Formato de archivo
Volver al principio