Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Toma de imágenes fijas > Zoom (Imágenes fijas)

## Zoom (Imágenes fijas)

Zoom disponible
Escala del zoom
Amplia imágenes con la palanca W/T (Zoom) cuando se toma imagen. La función de zoom óptico de la cámara puede ampliar imágenes hasta 3,6×.
El zoom óptico le permite ampliar una imagen sin deteriorar su calidad original.

1. Ajuste la cámara al modo de toma de imagen.

1. Gire la palanca W/T (zoom).

- Gire la palanca hacia el lado T para acercar con zoom, o hacia el lado W para alejar con zoom.

Notas

- El zoom se bloquea en el lado W en modo [Toma de barrido].

### Zoom disponible

La cámara logra una escala de zoom de gran aumento combinando métodos de zoom. El icono y la barra de zoom en la pantalla cambian de acuerdo con el zoom que usted utiliza.

1. Rango del zoom óptico

A: Zoom óptico
La función de zoom óptico de la cámara puede ampliar imágenes hasta 3,6×.

1. Rango de zoom aparte del zoom óptico

B: Zoom con la calidad de imagen original
Cuando [Tamaño de imagen] está ajustado a algo distinto de [L], puede tomar imágenes fijas sin deterioro en la calidad de imagen original, aunque la escala del zoom óptico exceda el aumento de 3,6×, mediante el procesamiento de recorte de imagen.
C: () [Zoom Imag. Clara]
Zoom con casi la calidad de imagen original [Detalles]
D: () [Zoom digital]
Menos que la calidad de imagen original [Detalles]

| Operación | Ajustes | Barra de zoom
A | Utilizar el zoom óptico solamente | [Tamaño de imagen]: [L] [Zoom Imag. Clara]: [Desactivar] [Zoom digital]: [Desactivar] |
B | Acercar imágenes con zoom sin deterioro | [Tamaño de imagen]: Distinto de [L] [Zoom Imag. Clara]: [Desactivar] [Zoom digital]: [Desactivar] |
C | Tomar imágenes claras utilizando [Zoom Imag. Clara] (casi la calidad de imagen original) | [Zoom Imag. Clara]: [Activar] [Zoom digital]: [Desactivar] |
D | Acercar con zoom hasta el rango de zoom máximo | [Zoom Imag. Clara]: [Activar] [Zoom digital]: [Activar] Es posible que [Zoom Imag. Clara] no esté disponible para algunos ajustes. [Detalles] |

### Escala del zoom

Las escalas de zoom admitidas son diferentes dependiendo de los ajustes o el tamaño de imagen. La tabla de abajo resume las escalas de zoom cuando [Zoom Imag. Clara] y [Zoom digital] están ajustados a [Activar], y [Relación de aspecto] está ajustado a [3:2].

Tamaño de imagen | Operación
A: Zoom óptico | B: Zoom por rango sin deterioro (incluido el zoom óptico 3,6×) | C: Zoom con [Zoom Imag. Clara] [Activar] | D: Zoom con escala de zoom máxima*1
L: 20M | 3,6× | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 5,1× | 10× | 20×
S: 5,0M | 3,6× | 7,2× | 14× | 28×

*1 La escala de zoom máxima es el aumento de zoom total que se puede lograr cuando se utilizan en combinación la escala del zoom sin deterioro (incluido el zoom óptico 3,6×), [Zoom Imag. Clara] y [Zoom digital]. La escala de zoom máxima varía dependiendo de los ajustes.
*2 Cuando [Tamaño de imagen] está ajustado a [VGA], [Zoom digital] está limitado; la escala de zoom máxima es 54×.
Notas

- El ajuste predeterminado para [Zoom Imag. Clara] es [Desactivar]. [Detalles]

- El ajuste predeterminado para [Zoom digital] es [Desactivar]. Ajuste [Zoom digital] a [Activar] para ampliar imágenes aun con deterioro. [Detalles]

- El ajuste predeterminado para [Tamaño de imagen] es [L]. Para cambiar la escala de zoom, cambie [Tamaño de imagen]. [Detalles]

- Las funciones de zoom distintas del zoom óptico no están disponibles cuando se toma imagen en las situaciones siguientes:

- Cuando está activada la función Captador de sonrisas

- Cuando [Modo manejo] está ajustado a [Autorretrato]

- Cuando [Calidad] está ajustado a [RAW] o [RAW & JPEG]

- La función Detección de cara no responderá cuando se utilice un zoom distinto del zoom óptico.

Volver al principio