Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Menú de toma de imagen fija > ISO

## ISO

1. MENU 3 [ISO] modo deseado

- En caso de que seleccione [Reduc. ruido varios fotogr.] o [ISO AUTO], pulse de la rueda de control para visualizar la pantalla de ajustes, después seleccione el valor deseado.

| (Reduc. ruido varios fotogr.) | La cámara superpone las tomas continuas para ofrecer una imagen con menos ruido. Pulse de la rueda de control para visualizar la pantalla de ajustes, después seleccione un valor deseado de ISO AUTO, 200 a 25 600 utilizando /.
| (ISO AUTO) | La cámara ajusta la sensibilidad ISO automáticamente basándose en las condiciones de luz del entorno. Puede ajustar el valor ISO máximo y mínimo para el modo [ISO AUTO]. Pulse para visualizar la pantalla de ajustes.
| 80/100/125/200/400/800/1 600/3 200/6 400 | Puede reducir el desenfoque de la imagen en lugares oscuros o con motivos que se mueven aumentando la sensibilidad ISO (seleccione un número más alto).

Ajuste de la sensibilidad ISO (Índice de exposición recomendado)
La sensibilidad ISO es una clasificación de velocidad para soportes de grabación que llevan un sensor de imagen que recibe luz. Aun cuando la exposición sea igual, las imágenes variarán dependiendo de la sensibilidad ISO.
Sensibilidad ISO alta
Graba una imagen brillante incluso en lugares oscuros a la vez que aumenta la velocidad de obturación para reducir el desenfoque.
Sin embargo, la imagen tiende a alterarse.
Sensibilidad ISO baja
Graba una imagen de tonalidad más suave.
Sin embargo, cuando la exposición sea insuficiente, la imagen podrá volverse más oscura.
Notas

- No se puede seleccionar [ISO AUTO] cuando la cámara está ajustada a [Exposición manual]. [ISO 125] es el ajuste predeterminado.

- Cuando [ISO] esté ajustado a un valor inferior a ISO 125, es posible que el rango para el brillo del motivo grabable (gama dinámica) disminuya.

- Para películas, está disponible el valor entre ISO 125 a ISO 3 200.

- Cuando [ISO] está ajustado a [Reduc. ruido varios fotogr.], la cámara superpone las imágenes. Llevará más tiempo grabar una imagen, y el flash no responderá.

Tema relacionado
Los elementos del menú de toma de imagen fija no están disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio