Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustilan asettaminen > Paras automaattisäätö

## Paras automaattisäätö

Kamera yhdistää Valotuksen tunnistus-toiminnon sekä korkealaatuisen kuvatekniikan ja ottaa automaattisesti kuvia optimaalisilla asetuksilla.
Lisätietoja Valotuksen tunnistus -toiminnosta on kohdassa ”Valotuksen tunnistus”. [Tietoja]

1. Aseta tilapyörä asentoon (Paras automaattisäätö).

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Kamera kuvaa tarvittaessa sarjakuvia ja kerrostaa useat kuvat. Kuvia kerrostamalla kamera tallentaa kuvan, jossa on vähemmän kohteen epäterävyyttä ja kohinaa.
Mitä eroa on [Paras automaattisäätö]- ja [Älykäs automaatti] -tiloilla?
[Paras automaattisäätö] -tilassa kamera ottaa kuvia tunnistetun valotuksen perusteella ja luo sitten sarjakuvista yhdistelmän (kerrostuskuvaus).
Kamera korjaa automaattisesti vastavalon ja vähentää kohinaa kerrostamalla kuvat, jolloin saadaan parempilaatuinen kuva kuin [Älykäs automaatti] -tilassa.
: Valotuksen tunnistus
Yövalotus
Yömuotokuva
Vastavalo
Vastavalomuotokuva
Maisema
Makro
Muotokuva
Lapsi
Kohdevalo
Pieni kirkkaus
Jalusta
Siirrä
: Kerrostuskäsittely
Hämärässä ilman jalustaa
Liike-epät. väh.
Vastavalon korjaus HDR

- Kamera valitsee automaattisesti kerrostustilan tunnistetun valotuksen mukaan, ja (kerrostus) näkyy näytössä.

Huomautuksia

- Kun kamera kerrostaa kuvia, kuvan tallentaminen kestää pidempään.

- Valitse vähäisessä valossa, kuten yöllä, [Salaman tila]-asetukseksi [Salama pois] päällekkäisten kuvien optimaalisen tehosteen saavuttamiseksi.

- Kun [Laatu]-asetuksena on [RAW] tai [RAW ja JPEG], kamera ei kerrosta kuvia.

Liittyvä aihe
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Valokuvausvalikon kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös