Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Valokuvien kuvaaminen > Zoomaus (valokuvat)

## Zoomaus (valokuvat)

Käytettävissä oleva zoomaus
Zoomauskerroin
Suurenna kuvia käyttämällä W/T (zoom) -vipua kuvauksen aikana. Kameran optinen zoomtoiminto voi suurentaa kuvia enintään 3,6×.
Optisen zoomin avulla voit suurentaa kuvaa sen alkuperäistä laatua heikentämättä.

1. Aseta kamera kuvaustilaan.

1. Käännä W/T (zoom) -vipua.

- Lähennä kääntämällä vipua T-suuntaan tai loitonna kääntämällä sitä W-suuntaan.

Huomautuksia

- Zoom on lukittu W-puolelle [Pyyhkäisykuvaus]-tilassa.

### Käytettävissä oleva zoomaus

Kamera saavuttaa suuren zoomauskertoimen yhdistämällä zoomausmenetelmiä. Näytön kuvake ja zoomauspalkki vaihtuvat käytettävän zoomin mukaan.

1. Optisen zoomin alue

A: Optinen zoom
Kameran optinen zoomtoiminto voi suurentaa kuvia enintään 3,6×.

1. Muu zoomausalue kuin optinen zoom

B: Zoomaa alkuperäisellä kuvanlaadulla
Kun [Kuvakoko]-asetuksena on muu kuin [L], voit ottaa valokuvia alkuperäisen kuvanlaadun heikentymättä, vaikka optisen zoomin suurennuskerroin ylittäisi 3,6×, kuvan leikkauskäsittelyn avulla.
C: () [Zoomaus selk. kuv.]
Zoomaa lähes alkuperäisellä kuvanlaadulla [Tietoja]
D: () [Digitaalizoomaus]
Huonompi kuin alkuperäinen kuvanlaatu [Tietoja]

| Käyttö | Asetukset | Zoomauspalkki
A | Vain optisen zoomin käyttö | [Kuvakoko]: [L] [Zoomaus selk. kuv.]: [Ei käytössä] [Digitaalizoomaus]: [Ei käytössä] |
B | Kuvien zoomaus ilman laadun huonontumista | [Kuvakoko]: Muu kuin [L] [Zoomaus selk. kuv.]: [Ei käytössä] [Digitaalizoomaus]: [Ei käytössä] |
C | Terävien kuvien ottaminen käyttämällä [Zoomaus selk. kuv.] -toimintoa (lähes alkuperäinen kuvanlaatu) | [Zoomaus selk. kuv.]: [Käytössä] [Digitaalizoomaus]: [Ei käytössä] |
D | Zoomaus maksimizoomaus- alueelle | [Zoomaus selk. kuv.]: [Käytössä] [Digitaalizoomaus]: [Käytössä] [Zoomaus selk. kuv.] ei välttämättä ole käytettävissä kaikkien asetusten kanssa. [Tietoja] |

### Zoomauskerroin

Tuetut zoomauskertoimet vaihtelevat asetusten tai kuvakoon mukaan. Alla olevassa taulukossa on zoomauskertoimien yhteenveto, kun [Zoomaus selk. kuv.]- ja [Digitaalizoomaus] -asetuksiksi on valittu [Käytössä] ja [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu [3:2].

Kuvakoko | Käyttö
A: Optinen zoom | B: Zoomaa alueen mukaan ilman huononemista (mukaan lukien optinen zoom 3,6×) | C: Zoomaa asetuksella [Zoomaus selk. kuv.] [Käytössä] | D: Zoomaa suurimmalla zoomauskertoimella*1
L: 20M | 3,6× | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 5,1× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 7,2× | 14× | 28×

*1 Maksimi zoomauskerroin on kokonaiszoomaussuurennus, joka voidaan saavuttaa käytettäessä toimintoja zoomauskerroin ilman laadun huonontumista (mukaan lukien optinen zoom 3,6×), [Zoomaus selk. kuv.] ja [Digitaalizoomaus] yhdessä. Maksimi zoomauskerroin vaihtelee asetusten mukaan.
*2 Kun [Kuvakoko]-asetuksena on [VGA], [Digitaalizoomaus]-asetus on rajoitettu; suurin zoomauskerroin on 54×.
Huomautuksia

- [Zoomaus selk. kuv.] -oletusasetus on [Ei käytössä]. [Tietoja]

- [Digitaalizoomaus] -oletusasetus on [Ei käytössä]. Valitse [Digitaalizoomaus]-asetukseksi [Käytössä], kun haluat suurentaa kuvia laadun huonontuessa. [Tietoja]

- [Kuvakoko] -oletusasetus on [L]. Jos haluat muuttaa zoomauskerrointa, muuta [Kuvakoko] -asetusta. [Tietoja]

- Optista zoomia lukuun ottamatta zoomaustoiminnot eivät ole käytettävissä, kun kuvataan seuraavissa tilanteissa:

- Kun Hymysuljin-toiminto on käytössä

- Kun [Kuvanottotapa] -asetuksena on [Omakuva]

- Kun [Laatu]-asetukseksi on valittu [RAW] tai [RAW ja JPEG]

- Kasvontunnistustoiminto ei toimi käytettäessä muuta kuin optista zoomia.

Takaisin ylös