Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > Valokuvausvalikko > DRO/Autom. HDR

## DRO/Autom. HDR

D-alueen opt.
Autom. HDR
Korjaa kirkkauden tai kontrastin.

1. MENU 3 [DRO/Autom. HDR] haluttu tila

| (Ei käytössä) | Ei käytä [DRO/Autom. HDR]-tilaa.
| (D-alueen opt.) | Jakamalla kuvan pieniin alueisiin kamera analysoi kohteen ja taustan välisten vaaleiden ja tummien kohtien kontrastin ja tuottaa kuvan, jossa on optimaalinen kirkkaus ja jyrkkyysalue.
| (Autom. HDR) | Ottaa kolme kuvaa eri valotuksilla ja kerrostaa sitten alivalotetun kuvan kirkkaan alueen ja ylivalotetun tumman alueen luoden kuvan, jolla on rikas jyrkkyysalue. Yksi kuva, jolla on oikea valotus, ja yksi kerrostettu kuva tallennetaan.

### D-alueen opt.

1. MENU 3 [DRO/Autom. HDR] [D-alueen opt.]

1. Valitse optimaalinen taso valitsemalla säädinpyörästä /.

| (D-alueen optimointi: autom.) | Korjaa kirkkauden automaattisesti.
| (Taso)* | Optimoi sävyjyrkkyyden tallennetun kuvan jokaisella alueella. Valitse optimitasoksi Lv1 (heikko) – Lv5 (voimakas).

* -merkin kanssa näkyvä Lv-luku osoittaa nykyisen asetusarvon.
Huomautuksia

- [D-alueen opt.] -toiminnon kanssa kuvattaessa kuvaan voi tulla kohinaa. Valitse sopiva taso tarkistamalla tallennettu kuva etenkin, jos tehostetta nostetaan.

### Autom. HDR

1. MENU 3 [DRO/Autom. HDR] [Autom. HDR]

1. Valitse optimaalinen taso valitsemalla säädinpyörästä /.

| (Autom. HDR: Autom. valotusero) | Korjaa valotuseron automaattisesti.
| (Valotuseron taso)* | Asettaa valotuseron kohteen kontrastin perusteella. Valitse optimitasoksi 1,0 EV (heikko) – 6,0 EV (voimakas). Jos valotusarvoksi asetetaan esimerkiksi 2,0EV, otetaan kolme kuvaa: –1,0EV-, optimivalotettu ja +1,0EV-kuva.

* -merkin kanssa näkyvä EV-luku osoittaa nykyisen asetusarvon.
Huomautuksia

- Koska suljin vapautetaan kolme kertaa yhtä otosta varten, ota huomioon seuraavat seikat:

- Käytä tätä toimintoa, kun kohde ei liiku tai räpytä silmiään

- Älä sommittele uudelleen.

- Toimintoa ei voi käyttää RAW-kuvien kanssa.

- Seuraavaa kuvausta ei voi aloittaa, ennen kuin kuvauksen jälkeinen sieppausprosessi on valmistunut.

- Kohteen luminenssieron ja kuvausolosuhteiden mukaan haluttua tehostetta ei välttämättä saavuteta.

- Salamaa käytettäessä tällä toiminnolla ei juuri ole vaikutusta.

- Jos näkymän kontrasti on pieni tai kun kamera tärisee voimakkaasti tai kohde on epäterävöitynyt, hyviä HDR-kuvia ei välttämättä saada. Jos kamera tunnistaa tällaisen tilanteen, siitä ilmoitetaan tallennetussa kuvassa olevalla -merkillä. Kuvaa tarvittaessa uudelleen sommittelemalla uudelleen tai kiinnittämällä huomiota epäterävyyteen.

Liittyvä aihe
Valokuvausvalikon kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös