Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > Videokuvausvalikko > Kuvakoko (Dual Rec)

## Kuvakoko (Dual Rec)

Asettaa videon tallennuksen aikana otettavan valokuvan koon.

1. MENU 1 [Kuvakoko (Dual Rec)] haluttu koko

#### Kun [Tallennusasetus] -asetuksena on muu kuin [VGA 3M]

| L: 17M | Katselu teräväpiirtotelevisiossa ja tulostus A3+-kokoon asti
| S: 4.2M | Katselu teräväpiirtotelevisiossa

#### Kun [Tallennusasetus] -asetuksena on [VGA 3M]

| L: 13M | Tulosteet A3-kokoon asti
| S: 3.2M | Enintään 10×15 cm:n tai 13×18 cm:n tulosteille

Liittyvä aihe
Videokuvausvalikon kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös