Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Ennen käyttöä > Osien nimet ja näytössä näkyvin kuvakkeiden luettelo > Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

## Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo
Katselutilan kuvakkeiden luettelo
Kuvakkeita näytetään näytössä kameran tilan osoittamiseksi.
Voit muuttaa ruutunäyttöä käyttämällä kohtaa ohjauspainikkeessa.

### Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
| Kuvaustila
| Palauta rekisteri
| Muistikortti/lataus
100 | Tallennettavissa olevien kuvien määrä
| Valokuvien kuvasuhde
20M/18M/17M/13M/10M/7.5M/6.5M/5.0M/4.2M/3.7M/ 3.2M/VGA | Valokuvien kuvakoko
| Valokuvien kuvanlaatu
| Videoiden ruutunopeus
| Videoiden tallennustila
| Akun jäljellä oleva varaus
| Akun alhaisen varaustason varoitus
| Valotuksen tunnistus -kuvake
| Valotusohjelma
| Kerrostuskuvake
| Salaman lataus käynnissä
| AF-apuvalo
| Ei tallenna ääntä videon tallennuksen aikana
| Tuulen äänen vaimennus
| SteadyShot
| SteadyShot-varoitus
| Pudotusanturi pois
| Kirjoituspäivämäärä
| Säätörenkaan toiminto
| Kiekkopainikkeen toiminto
| Ylikuumenemisvaroitus
| Tietokantatiedosto täynnä/ tietokantatiedoston virhe
| Zoomaus selk. kuv.
| Digitaalizoomaus
| Puskurikirjoitus
SIEPPAA | Valokuvien tuominen
| Valokuvia ei voi tallentaa
| Pistemittausympyrä
C:32:00 | Itsediagnostiikkanäyttö
| Taso

Näyttö | Selitys
| Kuvanottotapa
| Mittaustila
| Salamatila/ punasilmäisyyden esto
| Salamakorjaus
| Tarkennustila
7500K A5 G5 | Valkotasapaino
| Autom.tark.alue
| DRO/Autom. HDR
| Pehmeä iho -tehoste
| Luova asetus
| Kasvontunnistus/Hymysuljin
| Kuvatehoste
| Autom. muot. rajaus
| Hymyntunnistuksen herkkyyden ilmaisin

Näyttö | Selitys
Seurantatarkennus | Seurantatarkennusopas
KUVAA 0:12 | Videon tallennusaika (m:s)
| Tarkennustila
1/250 | Valotusaika
F3.5 | Aukon arvo
±0.0 | Mitattu manuaalisesti
±0.0 | Valotuksen korjaus
ISO400 | ISO-arvo
| AE-lukko
| Valotusajan ilmaisin
| Aukon ilmaisin
| Histogrammi

### Katselutilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
| Muistikortti/lataus
| Katselutila
100-0003 | Kansion tiedoston numero
| Valokuvien kuvasuhde
20M/18M/17M/13M/10M/7.5M/6.5M/5.0M/4.2M/3.7M/ 3.2M/VGA | Valokuvien kuvakoko
| Valokuvien kuvanlaatu
| Videoiden ruutunopeus
| Videoiden tallennustila
| Tiedostomuoto
| Suojaa
| Tulostusvaraus (DPOF)
| Akun jäljellä oleva varaus
| Akun alhaisen varaustason varoitus
| Ylikuumenemisvaroitus
| Tietokantatiedosto täynnä/ tietokantatiedoston virhe
| Autom. muot. rajauskuva

Näyttö | Selitys
| Kuvatehosteen virhe
| Auto HDR -kuvan virhe
1/250 | Valotusaika
F3.5 | Aukon arvo
ISO400 | ISO-arvo
2012-1-1 10:37 AM | Toistokuvan tallennettu päivämäärä ja aika
3/7 | Kuvan numero/tallennettujen kuvien määrä valitussa katselutilassa

Takaisin ylös