Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustilan asettaminen > Aukko etusijalla

## Aukko etusijalla

Voit säätää tarkennusaluetta tai taustan epätarkkuuden määrää.

1. Aseta tilapyörä asentoon (Aukko etusijalla).

1. Valitse aukko (F-arvo) kääntämällä säädinpyörää.

- Aukoksi (F-arvoksi) voidaan valita F1,8–F11. (Kun W/T (zoom) -vipua käännetään T-suuntaan, minimiaukko (F-arvo) suurenee.)

- Valotusajaksi säädetään automaattisesti 1/2000–8 sekuntia.

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Tietoja aukon ensisijaisuudesta
Mitä pienempi aukko (F-arvo), sitä suurempi reikä, josta valo pääsee läpi. Terävyysalue pienenee, ja kaikki kapealla etäisyysalueella olevia kohteita lukuun ottamatta on epäterävää. Tämä sopii hyvin muotokuville yms.
Mitä suurempi aukko (F-arvo), sitä pienempi reikä, josta valo pääsee läpi. Sekä lähellä objektiivia olevat kohteet että siitä kaukana olevat kohteet näyttävät teräviltä. Tämä sopii hyvin maisemakuville yms.
Huomautuksia

- Jos oikeaa valotusta ei saada, kun asetukset on tehty, näytön asetusarvojen ilmaisimet vilkkuvat. Tässä tilanteessa voidaan kuvata, mutta on suositeltavaa säätää vilkkuvat arvot uudelleen.

- Näytössä näkyvän kuvan kirkkaus saattaa poiketa tallennettavan kuvan kirkkaudesta.

Liittyvä aihe
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Valokuvausvalikon kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös