Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > Valokuvausvalikko > Autom.tark.alue

## Autom.tark.alue

Joustava piste -toiminnon käyttö
Voit vaihtaa tarkennusaluetta. Käytä valikkoa, kun kunnollisen tarkennuksen aikaansaaminen on vaikeaa automaattitarkennustilassa.

1. MENU 2 [Autom.tark.alue] haluttu tila

| (Monipiste) | Tarkentaa automaattisesti kohteeseen kaikilla kolmella etäisyysmittarin ruudun alueilla. Kun suljinpainike painetaan puoliväliin valokuvaustilassa, vihreä kehys näkyy sen alueen ympärillä, johon on tarkennettu. Kun Kasvontunnistus-toiminto on käytössä AF tarkentaa ensisijaisesti kasvoihin.
| (Keskipiste) | Tarkentaa automaattisesti etäisyysmittarin ruudun keskellä olevaan kohteeseen. Käyttämällä yhdessä AF-lukon kanssa voit sommitella kuvan haluamallasi tavalla.
| (Joustava piste) | Voit siirtää AF-etäisyysmittarin ruudun haluamaasi kohtaan näytössä ja tarkentaa erittäin pieneen kohteeseen kapealla alueella.

Huomautuksia

- Kun käytetään seuraavia toimintoja, AF-etäisyysmittarin ruutu ei ole käytössä ja näkyy pisteviiva. Tässä tapauksessa kamera pyrkii tarkentamaan näytön keskellä oleviin kohteisiin.

- Muut zoomaustoiminnot kuin optinen zoom

- [AF-valaisin]

- Jos seurantatarkennus on aktivoitu, kamera tarkentaa ensisijaisesti seurattavaan kohteeseen.

### Joustava piste -toiminnon käyttö

[Joustava piste] -toiminnosta on hyötyä, kun kuvataan kohdetta, joka ei ole ruudun keskellä. Voit kuvata kohteen muuttamatta sommittelua.
A: AF-etäisyysmittarin ruutu (keltainen: säädettävä/vihreä: lukittu)

1. Säädä AF-etäisyysmittarin ruudun sijainti tarkennettavalle alueelle säädinpyörällä ja paina sitten .

Voit nollata asetuksen painamalla uudelleen.
Huomautuksia

- Kun tarkennusalue vaihdetaan, määritetty AF-etäisyysmittarin ruutu tyhjennetään.

Liittyvä aihe
Seurantatarkennus
Valokuvausvalikon kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös