Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Menu personnalisé > Fonct. touche centrale

## Fonct. touche centrale

Fonctions affectées lorsque [Fonct. touche centrale] est défini sur [Standard]
App/Relâ AEL
App/relâ. cont. AF/MF
Loupe mise pt
Vous permet de sélectionner les fonctions fréquemment utilisées et de les affecter à la touche centrale de la molette de commande.

1. Sélectionnez MENU 2 [Fonct. touche centrale] mode souhaité

| Standard | La fonction affectée à la touche centrale de la molette de commande peut différer en fonction du réglage [Zone d’autofocus].
| App/Relâ AEL | Permet d’affecter les fonctions de votre choix.
| App/relâ. cont. AF/MF
| Loupe mise pt

### Fonctions affectées lorsque [Fonct. touche centrale] est défini sur [Standard]

Réglage [Zone d’autofocus] | Réglage affecté
Multi | Mise au pt continue
Centre | Mise au pt continue
Spot flexible | Zone de mise au point modifiable

### App/Relâ AEL

Lorsque vous ne parvenez pas à obtenir l’exposition voulue, cette fonction vous permet d’effectuer la mise au point et de mesurer la luminosité dans une zone correctement exposée, puis de verrouiller cette exposition.

1. Sélectionnez MENU 2 [Fonct. touche centrale] [App/Relâ AEL]

1. Dirigez l’appareil vers une zone dont vous souhaitez refléter l’exposition.

L’exposition est définie.

1. Appuyez sur de la molette de commande.

L’exposition est verrouillée et l’icône (verrouillage AE) s’allume.

1. Vous pouvez maintenant effectuer la mise au point sur votre sujet et le photographier.

1. Pour annuler le verrouillage AE, appuyez de nouveau sur .

### App/relâ. cont. AF/MF

Cette fonction vous permet de basculer temporairement entre les modes de mise au point automatique et manuelle.

1. Sélectionnez MENU 2 [Fonct. touche centrale] [App/relâ. cont. AF/MF]

1. Appuyez sur pour basculer entre les modes de mise au point automatique et manuelle.

Lorsque [Mode de mise au point] est défini sur [MaP manuelle], l’appareil passe en mode [AF ponctuel], et lorsque [Mode de mise au point] est défini sur un autre mode que [MaP manuelle], l’appareil passe en mode [MaP manuelle]. Pour retourner au mode précédemment utilisé, appuyez sur .

### Loupe mise pt

La fonction [Loupe mise pt] vous permet d’agrandir l’image affichée à l’écran pour faciliter la prise de vue manuelle en [MaP manuelle].

1. Sélectionnez MENU 2 [Fonct. touche centrale] [Loupe mise pt]

1. Appuyez sur pour agrandir l’image.

- Vous pouvez régler la longueur de temps selon laquelle l’image sera agrandie au moyen de [Temps gross. mise au p.].

Rubrique associée
Temps gross. mise au p.
Haut