Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Précautions/Sur cet appareil > Nombre d’images fixes et durée enregistrable de films > Durée enregistrable de films

## Durée enregistrable de films

Le tableau ci-dessous indique les durées d’enregistrement maximum approximatives. Ce sont les durées totales pour tous les fichiers de film. La durée enregistrable peut différer en fonction des conditions de prise de vue et de la carte mémoire.
(h (heures), m (minutes))

Réglage d’enregistr. | Carte mémoire formatée avec cet appareil
2 Go | 4 Go | 8 Go | 16 Go | 32 Go | 64 Go
60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 10 m | 20 m | 40 m | 1 h 30 m | 3 h | 6 h
60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 10 m | 30 m | 1 h | 2 h | 4 h 5 m | 8 h 15 m
60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 9 m | 15 m | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 30 m | 5 h 5 m
1440×1080 12M | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m | 11 h 5 m
VGA 3M | 1 h 10 m | 2 h 25 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h | 40 h 10 m

Une prise de vue continue est possible pendant environ 29 minutes par séance. La taille maximale d’un fichier de film de format MP4 est d’environ 2 Go.
Remarques

- Le temps d’enregistrement restant pour les films peut varier, car l’appareil utilise le VBR (Variable Bit Rate/Débit binaire variable), qui règle automatiquement la qualité d’image en fonction de la scène.
  Lorsque vous enregistrez un sujet qui se déplace rapidement, l’image est plus nette mais le temps d’enregistrement est moins important, la prise de vue consommant plus d’espace mémoire.
  Le temps d’enregistrement restant dépend également des conditions de prise de vue et des réglages de qualité et de taille.

Haut