Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Prise de vue d’images fixes > Prise de vue d’images fixes

## Prise de vue d’images fixes

1. Placez le sélecteur de mode sur (Auto intelligent).

1. Tenez l’appareil immobile, comme illustré.

- Ne couvrez pas le flash avec les doigts.

1. Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

Lorsque l’image est mise au point, un bip retentit et l’indicateur ( ou ) s’allume.
Indicateur de mise au point
L’indicateur s’allume : L’image est mise au point.
L’indicateur s’allume : L’image est mise au point. La position mise au point s’adapte en fonction des mouvements du sujet.
L’indicateur s’allume : La mise au point est en cours.
L’indicateur clignote : Impossible d’effectuer la mise au point.

- La distance de prise de vue minimum est d’environ 5 cm (0,16 pi) (W), 55 cm (1,8 pi) (T) (depuis l’objectif).

1. Enfoncez complètement le déclencheur.

- Ne couvrez pas la partie (A) représentée sur l’illustration.

- Lors de l’utilisation du flash, le flash (B) sort automatiquement.

Pour prendre une image fixe d’un sujet difficile à mettre au point

- Lorsque l’appareil ne parvient pas à effectuer la mise au point automatique, l’indicateur de mise au point clignote et le bip ne retentit pas. Dans ce cas, recadrez la photo que vous souhaitez prendre ou modifiez les paramètres de mise au point. [Détails]

- La mise au point peut être difficile dans les situations suivantes :

- il fait sombre et le sujet est éloigné.

- le contraste entre le sujet et le fond est faible.

- le sujet est vu à travers une vitre.

- le sujet se déplace rapidement.

- lumière réfléchie ou surfaces brillantes.

- le sujet est rétroéclairé ou il y a une lumière clignotante.

Rubrique associée
Visualisation d’images fixes
Taille d’image
Haut