Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Menu Prise de vue en mode Film > Taille d’img(Dual Rec)

## Taille d’img(Dual Rec)

Cette fonction permet de spécifier la taille d’image fixe prise pendant l’enregistrement d’un film.

1. Sélectionnez MENU 1 [Taille d’img(Dual Rec)] taille souhaitée

#### Lorsque [Réglage d’enregistr.] est placé sur une option autre que [VGA 3M]

| L: 17M | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition et impression jusqu’au format A3+
| S: 4.2M | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition

#### Lorsque [Réglage d’enregistr.] est défini sur [VGA 3M]

| L: 13M | Adapté aux impressions jusqu’au format A3 (11×17 po)
| S: 3.2M | Adapté aux impressions jusqu’à 10×15 cm (4×6 po) ou 13×18 cm (5×7 po)

Rubrique associée
Éléments du menu de prise de vue en mode Film non disponibles dans certains modes ENR
Haut