Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Mise au pt continue

## Mise au pt continue

L’appareil suit le sujet et règle automatiquement la mise au point, même lorsque le sujet se déplace.

1. Appuyez sur de la molette de commande.

Le cadre témoin apparaît.

1. Placez le cadre témoin sur le sujet sur lequel vous souhaitez mettre au point, et appuyez sur .

Le suivi commence.

1. Appuyez sur le déclencheur pour prendre l’image.

1. Pour annuler la mise au point continue avant la prise de vue, appuyez à nouveau sur .

Mise au point continue sur un visage
Si vous utilisez la fonction de mise au point continue alors que la fonction Détection de visage est activée, vous pouvez sélectionner un visage pour lui donner la priorité et enregistrer ce visage avec l’appareil. Même si le visage enregistré disparaît de l’écran, lorsqu’il réapparaît sur l’écran, l’appareil met au point sur le visage enregistré.

- Lorsqu’un visage spécifié est enregistré dans la mémoire de l’appareil et que vous utilisez la fonction Détection de sourire, l’appareil ne recherche que le sourire de ce visage.

- Lorsque vous activez le suivi d’un visage et que celui-ci est hors-cadre, le suivi est alors effectué sur le corps du sujet. Pour donner la priorité à un visage dont vous effectuer le suivi, sélectionnez [Suivi priorité sur visage]. [Détails]

Remarques

- La mise au point continue n’est pas disponible dans les situations suivantes :

- Lorsque vous utilisez d’autres fonctions de zoom que le zoom optique

- Lorsque [Mode de mise au point] est défini sur [MaP manuelle]

- Lorsque [Zone d’autofocus] est défini sur [Spot flexible]

- La mise au point continue sera automatiquement annulée lorsque le sujet disparaît de l’écran ou que son suivi échoue. Toutefois, si la cible de la mise au point continue est un visage spécifié, l’appareil continue le suivi sur ce visage même s’il disparaît de l’écran.

Rubrique associée
Sourire/Dét. visage
Suivi priorité sur visage
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Haut