Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Menu Prise de vue d’images fixes > Entraînement

## Entraînement

Vous avez la possibilité de régler le mode d’acquisition des prises de vue en sélectionnant par exemple les prises de vue en rafale, le retardateur ou encore le bracketing.
Le réglage [Entraînement] peut être défini via la touche / (Entraînement).

1. Sélectionnez MENU 2 [Entraînement] mode souhaité

- Lorsque vous souhaitez utiliser un mode disposant de ses propres valeurs de réglage, appuyez sur / sur la molette de commande pour sélectionner le paramètre souhaité.

| (Prise de vue unique) | L’appareil prend une seule image sans utiliser le retardateur.
| (Prise d. v. en continu) | L’appareil effectue des prises de vue en rafale aussi longtemps que le déclencheur est maintenu enfoncé.
| (Rafale prior. Vit.) | Permet d’effectuer des prises de vue en rafale à vitesse élevée aussi longtemps que le déclencheur est maintenu enfoncé. Les paramètres de mise au point et de luminosité utilisés pour la première prise de vue sont appliqués aux prises de vue suivantes.
| (Retardateur) | Permet de régler le retardateur sur 10 secondes ou 2 secondes. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le témoin du retardateur clignote et un bip retentit jusqu’à ce que l’obturateur fonctionne. Pour annuler, appuyez de nouveau sur /.
| (Autoportrait) | Réglage du retardateur sur le Retardateur autoportrait. Lorsque l’appareil détecte le nombre de visages spécifié, un bip retentit et l’obturateur fonctionne 2 secondes plus tard.
| (Retardateur (Cont.)) | 10 secondes après que vous ayez appuyé sur le déclencheur, l’appareil effectue des prises de vue en continu. Sélectionnez le nombre de prises de vue souhaitées (3 ou 5).
| (Bracket : conti.) | Permet de prendre trois photos, en appliquant à chacune d’entre elles une exposition différente. Vous pouvez définir la valeur des incréments à appliquer au bracketing.
| (Bracket.bal.B) | Permet de prendre trois photos en appliquant à chacune d’entre elles une exposition différente, en fonction des paramètres définis pour la balance des blancs, le filtre et la température des couleurs. Vous pouvez définir la valeur des incréments à appliquer au bracketing en sélectionnant [Lo] ou [Hi].

Rubrique associée
Entraînement
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut