Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Menu Prise de vue d’images fixes > Illuminateur AF

## Illuminateur AF

L’illuminateur d’assistance AF offre un éclairage d’appoint pour faciliter la mise au point sur le sujet dans des endroits sombres.
Pour faciliter la mise au point par l’appareil, l’illuminateur d’assistance AF émet une lumière rouge jusqu’au verrouillage de la mise au point lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.
L’indicateur apparaît alors.

1. Sélectionnez MENU 4 [Illuminateur AF] mode souhaité

| Auto | Ces réglages permettent d’activer et de désactiver l’illuminateur AF.
| OFF

Remarques

- La mise au point s’effectue dès lors que la lumière de l’illuminateur d’assistance AF atteint le sujet, même si elle n’atteint pas le centre du sujet.

- La fonction [Illuminateur AF] n’est pas disponible dans les cas suivants :

- En mode film

- En mode [Prise de vue p. balayage]

- Lorsque les fonctions (Paysage), (Scène de nuit), (Animal domestique), (Feux d’artifice) ou (Activités sportives) sont sélectionnées dans le mode [Sélection scène].

- Lorsque vous utilisez l’illuminateur d’assistance AF, le cadre du télémètre AF normal est désactivé et un nouveau cadre de télémètre AF est affiché par une ligne pointillée. AF fonctionne en priorité sur les sujets situés près du centre du cadre.

- L’illuminateur d’assistance AF émet une lumière très vive. Bien qu’il n’y ait pas de risque pour la santé, ne regardez pas directement de près dans l’émetteur de l’illuminateur d’assistance AF.

Haut