Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Liste des fonctions du sélecteur de mode

## Liste des fonctions du sélecteur de mode

Placez le sélecteur de mode sur la fonction souhaitée.

(Auto intelligent) | Vous permet de prendre des images fixes avec les réglages ajustés automatiquement.
(Automatique supérieur) | Permet une prise de vue d’images fixes de qualité supérieure à celle avec le mode Auto intelligent.
(Programme Auto) | Vous permet une prise de vue avec l’exposition réglée automatiquement (à la fois la vitesse d’obturation et la valeur d’ouverture (valeur F)). Vous pouvez également sélectionner divers réglages à l’aide du menu.
(Priorité ouvert.) | Cette fonctionnalité vous permet de régler la profondeur de champ et l’intensité du flou d’arrière-plan.
(Priorité vitesse) | Vous permet de régler la vitesse d’obturation manuellement pour photographier des sujets se déplaçant rapidement, par exemple.
(Exposition manuelle) | Vous permet de prendre des photos avec réglage manuel de l’exposition (vitesse d’obturation et ouverture (valeur F)).
(Rappel de mémoire) | Vous permet de prendre une image après avoir rappelé des modes ou paramètres numériques souvent utilisés enregistrés à l’avance.
(Film) | Vous permet de modifier le réglage pour l’enregistrement d’un film.
(Prise de vue p. balayage) | Vous permet de photographier une image panoramique après avoir cadré l’image.
(Sélection scène) | Permet une prise de vue avec des réglages préprogrammés selon la scène.

Rubrique associée
Auto intelligent
Automatique supérieur
Programme Auto
Priorité ouvert.
Priorité vitesse
Exposition manuelle
Rappel de mémoire
Film
Prise de vue p. balayage
Sélection scène
Haut