Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Entraînement

## Entraînement

Prise de vue automatique avec Retardateur autoportrait
Vous avez la possibilité de régler le mode d’acquisition des prises de vue en sélectionnant par exemple les prises de vue en rafale, le retardateur ou encore le bracketing. Le mode d’acquisition [Entraînement] peut aussi être sélectionné via la touche MENU.

1. Appuyez sur / (Entraînement) de la molette de commande.

1. Sélectionnez le mode souhaité avec la molette de commande.

- Le cas échéant, sélectionnez les paramètres détaillés à l’aide des touches /.

| (Prise de vue unique) | L’appareil prend une seule image sans utiliser le retardateur.
| (Prise d. v. en continu) | L’appareil effectue des prises de vue en rafale aussi longtemps que le déclencheur est maintenu enfoncé.
| (Rafale prior. Vit.) | Permet d’effectuer des prises de vue en rafale à vitesse élevée aussi longtemps que le déclencheur est maintenu enfoncé. Les paramètres de mise au point et de luminosité utilisés pour la première prise de vue sont appliqués aux prises de vue suivantes.
| (Retardateur) | Permet de régler le retardateur sur 10 secondes ou 2 secondes. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le témoin du retardateur clignote et un bip retentit jusqu’à ce que l’obturateur fonctionne. Pour annuler, appuyez de nouveau sur /.
| (Autoportrait) | Réglage du retardateur sur le Retardateur autoportrait. Lorsque l’appareil détecte le nombre de visages spécifié, un bip retentit et l’obturateur fonctionne 2 secondes plus tard.
| (Retardateur (Cont.)) | 10 secondes après que vous ayez appuyé sur le déclencheur, l’appareil effectue des prises de vue en continu. Sélectionnez le nombre de prises de vue souhaitées (3 ou 5).
| (Bracket : conti.) | Permet de prendre trois photos, en appliquant à chacune d’entre elles une exposition différente. Vous pouvez définir la valeur des incréments à appliquer au bracketing.
| (Bracket.bal.B) | Permet de prendre trois photos en appliquant à chacune d’entre elles une exposition différente, en fonction des paramètres définis pour la balance des blancs, le filtre et la température des couleurs. Vous pouvez définir la valeur des incréments à appliquer au bracketing en sélectionnant [Lo] ou [Hi].

Conseils pour éviter un flou
Si vos mains ou votre corps bougent pendant que vous tenez l’appareil et appuyez sur le déclencheur, un « tremblement de l’appareil » se produit.
Un tremblement de l’appareil se produit fréquemment dans des conditions de faible éclairage ou de vitesse d’obturation lente telles que celles en mode (Portrait de nuit) ou (Scène de nuit).
Pour réduire le tremblement de l’appareil, réglez le retardateur sur un délai de 2 secondes et tenez vos bras contre votre corps après avoir enfoncé le déclencheur.
Remarques

- Lorsque [Entraînement] est réglé sur [Retardateur (Cont.)] ou [Bracket : conti.], [Mode Flash] est réglé sur [Flash désactivé].

- Si la batterie est faible ou si la carte mémoire est pleine, la prise de vue en rafale s’interrompt.

### Prise de vue automatique avec Retardateur autoportrait

Pointez l’objectif vers vous de sorte que le nombre de visages sélectionné soit reflété sur l’écran. L’obturateur fonctionne automatiquement. Ne bougez pas l’appareil après que le bip retentit.

- Vous pouvez aussi prendre une image en enfonçant le déclencheur pendant cette opération.

Rubrique associée
Entraînement
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Haut