Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Menu Prise de vue en mode Film > Réglage d’enregistr.

## Réglage d’enregistr.

Plus la taille de l’image de film est grande, meilleure est la qualité d’image. Plus la quantité de données utilisées par seconde (débit binaire moyen) est élevée, meilleure est la qualité d’image.

1. Sélectionnez MENU 1 [Réglage d’enregistr.] mode souhaité

#### Format fichier : AVCHD

FX/FH :
Les films pris sont enregistrés en format AVCHD, à environ 60 trames/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou 50 trames/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode entrelacé, avec audio Dolby Digital, format AVCHD.
PS :
Les films pris sont enregistrés en format AVCHD, à environ 60 vues/sec (pour les dispositifs conformes 1080 60i) ou 50 vues/sec (pour les dispositifs conformes 1080 50i), en mode progressif, avec audio Dolby Digital, format AVCHD.

| Réglage d’enregistr. | Débit binaire moyen | Description
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mb/s | Prise de vue avec une qualité d’image maximale : 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mb/s | Prise de vue avec une qualité d’image élevée : 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mb/s | Prise de vue avec une qualité d’image maximale : 1920×1080 (60p/50p)

#### Format fichier : MP4

Les films pris sont enregistrés en format MPEG-4, à environ 30 vues/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou environ 25 vues/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode progressif, avec audio AAC, format mp4.

| Réglage d’enregistr. | Débit binaire moyen | Description
| 1440×1080 12M | 12 Mb/s | Prise de vue en taille 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mb/s | Prise de vue VGA

Remarques

- Une image téléphoto est produite lorsque la taille d’image [VGA 3M] est sélectionnée.

- Lorsque vous créez des disques AVCHD à partir de films enregistrés en [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] ou [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)], l’opération peut prendre un certain temps, car elle nécessite la conversion de la qualité d’image. Pour enregistrer des films [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] ou [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] sans convertir la qualité d’image, utilisez des disques Blu-ray.

Rubrique associée
Format fichier
Haut