Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Menu Prise de vue d’images fixes > Opti Dyn/HDR aut

## Opti Dyn/HDR aut

Optimiseur de plage dynamique
HDR auto
Cette fonction vous permet de corriger la luminosité et le contraste.

1. Sélectionnez MENU 3 [Opti Dyn/HDR aut] mode souhaité

| (OFF) | Le [Opti Dyn/HDR aut] n’est pas utilisé.
| (Opti Dyna) | L’appareil divise l’image en petites zones, ce qui lui permet d’analyser le contraste ombre-lumière entre le sujet et l’arrière-plan. Il peut ainsi produire une image à la luminosité et la gradation optimales.
| (HDR auto) | L’appareil prend trois photos en leur appliquant des expositions différentes. Il superpose ensuite la zone claire de la photo sous-exposée et la zone sombre de la photo sur-exposée pour obtenir une image finale à la gradation plus intense. L’appareil enregistre deux images : une image correctement exposée et une image superposée.

### Optimiseur de plage dynamique

1. Sélectionnez MENU 3 [Opti Dyn/HDR aut] [Opti Dyna]

1. Sur la molette de commande, appuyez sur / pour sélectionner le niveau optimal.

| (Optimiseur de Dynamique : Auto) | Permet la correction automatique de la luminosité.
| (Niveau)* | Permet d’optimiser les gradations en tous points de l’image enregistrée. Sélectionnez un niveau optimal compris entre Lv1 (faible) et Lv5 (élevé).

* Le chiffre associé au niveau en regard de indique la valeur du réglage en cours.
Remarques

- Il est possible que les prises de vue effectuées en mode [Opti Dyna] comportent du bruit. Pour y remédier, vérifiez l’image enregistrée et sélectionnez le niveau approprié, notamment lorsque l’effet appliqué est élevé.

### HDR auto

1. Sélectionnez MENU 3 [Opti Dyn/HDR aut] [HDR auto]

1. Sur la molette de commande, appuyez sur / pour sélectionner le niveau optimal.

| (HDR auto: Diff. d’exposition auto) | Permet de corriger automatiquement la différence d’exposition.
| (Niveau de la différence d’exposition)* | Permet de définir la différence d’exposition en fonction du degré de contraste du sujet. Sélectionnez un niveau optimal compris entre 1,0 EV (faible) et 6,0 EV (élevé). Par exemple, si vous réglez la valeur d’exposition sur 2,0 EV, trois images seront enregistrées : une image dont la valeur d’exposition est de –1,0 EV, une image avec exposition optimale, et une image dont la valeur d’exposition est de +1,0 EV.

* Le chiffre associé à la valeur d’exposition en regard de indique la valeur du réglage en cours.
Remarques

- L’obturateur se déclenchant trois fois pour la même prise de vue, veillez à :

- N’utiliser cette fonction que si le sujet est immobile et ne cligne pas des yeux ;

- Ne pas recadrer.

- Cette fonction ne prend pas en charge les images RAW.

- Une fois votre prise de vue effectuée, vous devez attendre que le processus de capture soit terminé avant d’effectuer une autre prise de vue.

- Selon la différence de luminance du sujet et les conditions de prise de vue, il est possible que certains effets ne puissent être obtenus.

- Cette fonction produit peu d’effet si vous utilisez le flash.

- Si le contraste de la scène est faible, si l’appareil bouge ou si le sujet est flou, les images HDR peuvent être de moins bonne qualité. Auquel cas, l’appareil le détecte et l’icône s’affiche sur l’image enregistrée pour vous signaler le problème. Reprenez la photo en recadrant ou en évitant le flou, le cas échéant.

Rubrique associée
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut