Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Menu Prise de vue d’images fixes > Correct.flash

## Correct.flash

Permet de régler la quantité de lumière du flash. Indépendamment de la fonction de compensation d’exposition, la fonction de correction du flash permet de régler l’intensité lumineuse du flash. Elle permet ainsi de rectifier l’exposition du sujet principal se trouvant à portée du flash.

1. Sélectionnez MENU 3 [Correct.flash] valeur souhaitée

Définissez une valeur proche de + pour augmenter l’intensité du flash et une valeur proche de – pour la diminuer.
Quelle est la différence entre la fonction de compensation d’exposition et la fonction de correction du flash ?
La fonction de compensation d’exposition permet à la fois de régler l’intensité lumineuse du flash et de modifier la vitesse d’obturation, l’ouverture et la sensibilité ISO (si [ISO] est défini sur [ISO AUTO]). La fonction de correction du flash ne permet quant à elle que le réglage de l’intensité lumineuse du flash.
Rubrique associée
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut