Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Modification des réglages > Menu Réglage > Réglages téléchargt.

## Réglages téléchargt.

Transfert de données d’image en utilisant une carte Eye-Fi
Permet d’activer ou de désactiver la fonction de transfert de la carte Eye-Fi (disponible dans le commerce) lorsque vous utilisez une carte Eye-Fi avec cet appareil.
[Réglages téléchargt.] ne s’affiche que lorsqu’une carte Eye-Fi est insérée dans l’appareil.

1. Sélectionnez MENU 2 [Réglages téléchargt.] mode souhaité

| ON | La fonction de transfert est activée. L’icône d’affichage du mode Eye-Fi sur l’écran change selon le mode de communication de la carte Eye-Fi. : La carte Eye-Fi est en mode de veille. Il n’y a pas d’image à envoyer. : La carte Eye-Fi est en mode d’attente de transfert. : La carte Eye-Fi est en mode de connexion. : La carte Eye-Fi transfère des images. : Une erreur s’est produite.
| OFF | La fonction de transfert est désactivée.

Remarques

- A compter de juin 2012, des cartes Eye-Fi seront commercialisées aux États-Unis, au Canada, au Japon et dans certains pays de l’Union Européenne.

- Pour plus d’informations sur les cartes Eye-Fi, contactez directement le fabricant ou le vendeur de cartes Eye-Fi.

- Les cartes Eye-Fi ne sont autorisées que dans les pays et régions où elles ont été achetées. Il se peut que votre responsabilité soit engagée du fait de restrictions locales.

- La carte Eye-Fi comporte une fonction LAN sans fil. N’insérez pas une carte Eye-Fi où un réseau LAN sans fil est interdit, comme à bord d’un avion. Si la carte Eye-Fi est insérée, placez [Réglages téléchargt.] sur [OFF]. Lorsque la fonction de téléchargement de la carte Eye-Fi est placée sur [OFF], est affiché sur l’écran.

### Transfert de données d’image en utilisant une carte Eye-Fi

1. Spécifiez les paramètres de point d’accès LAN sans fil ou les paramètres de sens de transfert de la carte Eye-Fi.

Pour plus d’informations, consultez le mode d’emploi fourni avec la carte Eye-Fi.

1. Après avoir terminé le paramétrage, insérez la carte Eye-Fi dans l’appareil et prenez les images.

Les images enregistrées sont automatiquement transférées via le réseau LAN sans fil vers l’ordinateur, etc.
Remarques

- Lors du transfert de données d’image, la fonction de mise hors tension automatique n’est pas disponible.

- Si l’icône (erreur) est affichée, éjectez et réinsérez la carte Eye-Fi, ou mettez l’appareil hors tension puis sous tension. Si l’icône (erreur) s’affiche encore, il se peut que la carte Eye-Fi soit détériorée. Pour plus d’informations, contactez Eye-Fi, Inc.

- La communication LAN sans fil peut être interrompue par d’autres dispositifs de communication. Si la réception des données est insuffisante, rapprochez l’appareil du point d’accès.

- Certaines cartes Eye-Fi comportent un « Mode Mémoire Illimitée ». Ce produit ne prend pas en charge le « Mode Mémoire Illimitée ». Assurez-vous que les cartes Eye-Fi que vous insérez dans ce produit ont le « Mode Mémoire Illimitée » désactivé. Pour plus d’informations sur le réglage du « Mode Mémoire Illimitée », consultez le mode d’emploi fourni avec la carte Eye-Fi.

Haut