Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezőfunkciók használata > Vaku üzemmód

## Vaku üzemmód

A [Vaku üzemmód] a MENU használatával is módosítható.

1. Nyomja meg a (Vaku üzemmód) gombot a vezérlőtárcsán.

1. Válassza ki a kívánt üzemmódot a vezérlőtárcsával.

| (Vaku ki) | A vaku nem működik.
| (Autom. Vaku) | Gyenge vagy ellenfényben a vaku automatikusan működésbe lép.
| (Derítő vaku) | A vaku mindig működik.
| (Lassú szinkron) | A vaku mindig működik. Sötét helyen a zársebesség lassú, hogy a vaku hatótávolságán kívül eső hátteret is tisztán felvegye.
| (Hátsó szinkron) | A zár minden kioldásakor a vaku működésbe lép, mielőtt az expozíció megtörténne. A hátsó szinkronnal történő fényképezés lehetővé teszi, hogy természetes képet készítsen egy mozgó tárgy, például egy autó vagy egy elhaladó ember mozgásáról.

Ha a „Fehér, kör alakú foltok” jelennek meg a vakuval készített fényképeken
Ezeket a foltokat a lencse közelében szálló részecskék (por, pollen stb.) okozzák. A fényképezőgép vakuja kiemeli őket, melyek így fehér, kör alakú foltokként jelennek meg.
Hogyan csökkenthetők a „fehér, kör alakú foltok”?

- Világítsa meg a helyiséget, és vaku nélkül fényképezze le az alanyt.

- Válassza az (Elmosódás csökkent.) vagy a (Nagyérzékenység) üzemmódot a [Jelenet] képernyőn. ([Vaku ki] automatikusan kiválasztva.)

Megjegyzések

- A vaku kétszer villan. Az első villanás a fény mennyiségét állítja be.

- A vaku töltése közben a jelzés villog. A feltöltés befejezése után az ikon kijelzése villogóról folyamatosan láthatóra vált.

- A vaku használatkor automatikusan kiugrik. Ne takarja le a vakut az ujjával!

- A vaku nem használható, ha a [Képtovább.mód] beállítása [Önkioldó (folyt.)] vagy [Belövés: Folyam.].

- Ha a zoom a W oldalra van állítva, akkor vakuval történő fényképezéskor – a felvételi körülményektől függően – a lencse árnyéka megjelenhet a képernyőn. Ilyen esetben tartson nagyobb távolságot a tárgytól, vagy állítsa a zoomot a T oldalra, és készítsen vakuval új felvételt.

Kapcsolódó témakörök
Vaku üzemmód
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók
Vissza a tetejére