Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezőfunkciók használata > Képtovább.mód

## Képtovább.mód

Automatikus fényképezés az önarckép önkioldóval
Beállíthatja a képtovábbítási módot (például folyamatos, önkioldó vagy expozíció-eltolás). A [Képtovább.mód] a MENU-ből is kiválasztható.

1. Nyomja meg a / (Képtovább.mód) gombot a vezérlőtárcsán.

1. Válassza ki a kívánt üzemmódot a vezérlőtárcsával.

- Ha a választott üzemmódnak van ilyen opciója, a részletes beállítások a / gombbal adhatók meg.

| (Egyszeri Felvétel) | A fényképezőgép egyetlen képet készít az önkioldó használata nélkül.
| (Folyamatos Felvétel) | A fényképezőgép az exponálógomb nyomva tartásának ideje alatt folyamatosan képeket készít.
| (F.tov.zárs.előv) | Az exponálógombot lenyomva és lent tartva gyorsan egymás után, folyamatosan készít képeket. Az első kép fókusz és a világosság beállításai lesznek érvényesek az összes utána következő képre.
| (Önkioldó) | Beállítja az önkioldót 10 vagy 2 másodperces késleltetésre. Az exponálógomb megnyomásakor az önkioldó jelző villogni kezd, és csipogás hallható, míg a felvétel el nem készül. A visszavonáshoz nyomja meg ismét a / gombot.
| (Önarckép) | Az önkioldót Önarckép-önkioldó módba állítja. Amikor a fényképezőgép érzékeli a megadott számú arcot, sípolás hallható, majd 2 másodperc múlva a zár kiold.
| (Önkioldó (folyt.)) | A fényképezőgép az exponálógomb megnyomása után 10 másodperccel képeket készít sorozatban egymás után. Válassza ki, hogy három vagy öt képkockát kíván rögzíteni.
| (Belövés: Folyam.) | A fényképezőgép három képet készít, mindegyik képre más világossági beállításokat alkalmazva. Beállíthatja az expozíciós eltérítés (lépésköz) értékét.
| (FE belövés) | A fényképezőgép három képet készít, mindegyik képre más világossági beállításokat alkalmazva a kiválasztott fehéregyensúly, színhőmérséklet és színszűrő beállításoknak megfelelően. Kiválaszthatja az expozíciós eltérítés (lépésköz) értékét: [Lo] vagy [Hi].

Tippek az elmosódottság megelőzésére
Ha a karja vagy a teste megmozdul a fényképezőgép tartása és az exponálógomb megnyomása közben, akkor a fényképezőgép remegni fog.
A fényképezőgép beremegése gyakran előfordul olyan gyenge fény vagy kis zársebesség mellett, ami például az (Éjszakai portré) vagy (Éjszakai Jelenet) üzemmódban jelentkezik.
A fényképezőgép remegésének csökkentése érdekében fényképezzen 2 másodperces késleltetésű időzítővel, és az exponálógomb megnyomása után szorítsa magához a karját.
Megjegyzések

- Ha a [Képtovább.mód] beállítása [Önkioldó (folyt.)] vagy [Belövés: Folyam.], a [Vaku üzemmód] beállítása [Vaku ki].

- Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, vagy a memóriakártya megtelt, a sorozatfényképezés leáll.

### Automatikus fényképezés az önarckép önkioldóval

Irányítsa a lencsét önmaga felé, hogy a megadott számú arc megjelenjen a képernyőn. A zár automatikusan kiold. A sípolás után ne mozgassa a fényképezőgépet.

- Az exponálógomb megnyomásával is lehet a művelet alatt felvételt készíteni.

Kapcsolódó témakörök
Képtovább.mód
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók
Vissza a tetejére