Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezőfunkciók használata > DISP (Tartalom megjelenít.)

## DISP (Tartalom megjelenít.)

A hisztogram megjelenítése

1. Nyomja meg a (Tartalom megjelenít.) gombot a vezérlőtárcsán, majd válassza a kívánt üzemmódot.

- A választható üzemmódok beállítása: MENU 1 [DISP Gomb (Kijelző)].

#### Fényképezés üzemmódban

Grafikus megj. | Alapvető fényképezési információkat jelenít meg. Grafikusan jeleníti meg a zársebességet és a rekesznyílás értékét.
Alapinf. Megjel. | Felvételi információkat jelenít meg.
Nincs inform. | Nem jelenít meg felvételi információkat.
Szint | Megjelenít egy jelzőt, amely mutatja, hogy a fényképezőgép mekkora szögben dől balra vagy jobbra. Ha a fényképezőgép vízszintes, a jelző zöld színnel jelenik meg.
Hisztogram | Grafikusan mutatja a fénysűrűség eloszlását (hisztogram). Az üzemmód beállítása: MENU 1 [DISP Gomb (Kijelző)] [Hisztogram].

#### Lejátszás üzemmódban

Inf. megjelen. | Felvételi információkat jelenít meg.
Hisztogram | Megjeleníti a hisztogram és felvételi információkat.
Nincs inform. | Nem jelenít meg felvételi információkat.

Grafikus megjelenítés
A grafikus megjelenítés grafikusan mutatja a képen a zársebességet és a rekesznyílás értékét, könnyen áttekinthetővé téve ezzel az expozíciós rendszert. A zársebesség és a rekesznyílás értékének jelzősávja az aktuális értékeket mutatja.
A: Zársebesség
B: Rekesznyílás érték

### A hisztogram megjelenítése

A hisztogram a kép világosságát ábrázoló grafikon. A grafikus kijelzőn nyomon követhetők a kép fényviszonyai: ha a jobb oldalon áll (A), akkor a kép világos, ha a bal oldalon (B), akkor sötét.

1. Válassza: MENU 1 [DISP Gomb (Kijelző)].

1. Válassza a [Hisztogram] lehetőséget, majd nyomja meg a MENU gombot.

1. A hisztogram megjelenítéséhez nyomja meg többször a (Tartalom megjelenít.) gombot fényképezési üzemmódban.

Megjegyzések

- A hisztogram egyképes lejátszás közben is megjelenik, de az expozíció nem módosítható.

- A hisztogram nem jelenik meg a következő esetekben:

- Mozgóképek felvétele/lejátszása közben

- Fényképezés [Felvétel pásztázással] üzemmódban vagy panorámaképek megtekintése

- A fényképezés és a lejátszás közben megjelenített hisztogram között nagy különbség jelentkezhet, ha:

- A vaku villan.

- A zársebesség kicsi vagy nagy.

- Előfordulhat, hogy a más fényképezőgéppel felvett képek esetében a hisztogram nem jelenik meg.

Kapcsolódó témakörök
DISP Gomb (Kijelző)
Vissza a tetejére