Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > A felvételi üzemmód (FELV. ümód) beállításai > Autom. Program

## Autom. Program

Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan beállított expozícióval (zársebesség és rekesznyílás). Különféle beállításokat is kiválaszthat a menü segítségével.

1. Állítsa az üzemmódtárcsát (Autom. Program) állásba.

1. Fényképezzen az exponálógombbal.

### Programkorrekció

Módosíthatja a rekesznyílás (F érték) és a zársebesség kombinációját a rögzített expozíció megtartása mellett, ha a vaku beállítása [Vaku ki].

1. Forgassa el a vezérlőtárcsát.

A képernyőn a „” jelzés „” jelzésre változik, és a készülék programkorrekció fényképezési üzemmódra vált.

1. A vezérlőtárcsa elfordításával válassza ki a rekesznyílás (F érték) és a zársebesség kombinációját.

1. Fényképezzen az exponálógombbal.

Ha törölni akarja a programkorrekciót, a vezérlőtárcsa elfordításával jelenítse meg újra a „” jelzést.
Megjegyzések

- A környezet fényerejének függvénye, hogy használható-e a programkorrekció funkció.

- Ha törölni akarja a beállítást, állítsa az üzemmódtárcsát „”-től eltérő értékre, vagy kapcsolja ki a készüléket.

- Ha változik a fényerősség, a rekesznyílás (F érték) és a zársebesség is módosul, megtartva ugyanazt a korrekciós értéket.

- Ha a [Vaku üzemmód] beállítása módosul, a programkorrekció funkció törlődik.

Kapcsolódó témakörök
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók
A fényképezés menü elemei bizonyos felvételi üzemmódokban nem érhetők el
Vissza a tetejére