Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > Fényképezés menü > Vaku üzemmód

## Vaku üzemmód

A [Vaku üzemmód] a (Vaku üzemmód) gombbal állítható be.

1. MENU 2 [Vaku üzemmód] kívánt üzemmód

| (Vaku ki) | A vaku nem működik.
| (Autom. Vaku) | Gyenge vagy ellenfényben a vaku automatikusan működésbe lép.
| (Derítő vaku) | A vaku mindig működik.
| (Lassú szinkron) | A vaku mindig működik. Sötét helyen a zársebesség lassú, hogy a vaku hatótávolságán kívül eső hátteret is tisztán felvegye.
| (Hátsó szinkron) | A zár minden kioldásakor a vaku működésbe lép, mielőtt az expozíció megtörténne. A hátsó szinkronnal történő fényképezés lehetővé teszi, hogy természetes képet készítsen egy mozgó tárgy, például egy autó mozgásáról.

Kapcsolódó témakörök
Vaku üzemmód
A fényképezés menü elemei bizonyos felvételi üzemmódokban nem érhetők el
Vissza a tetejére