Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > A felvételi üzemmód (FELV. ümód) beállításai > Zárseb elsőbbség

## Zárseb elsőbbség

A zársebesség manuális beállítása után fényképezhet.

1. Állítsa az üzemmódtárcsát (Zárseb elsőbbség) állásba.

1. A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a kívánt zársebesség értéket.

- A zársebesség 1/2000 másodperc és 30 másodperc között választható.

1. Fényképezzen az exponálógombbal.

A zársebességről
Nagy zársebesség esetén a mozgó tárgyak, például a futó emberek, az autók vagy a fröccsenő víz állni látszanak.
Kisebb zársebesség esetén a folyók folyásához hasonlóan látható lesz a mozgó tárgyak útvonala. Így a mozgást természetesebben megörökítő képek készíthetők.
Megjegyzések

- Nagy zársebesség esetén előfordulhat, hogy vakuhasználat mellett is kevés a vaku fénye.

- Ha a beállítások megadása után sem megfelelő az expozíció, a képernyőn villognak a beállítási érték jelzések. Ilyen körülmények között lehet fényképezni, de ajánlott a vaku beállításainak ismételt megadása.

- Ha a zársebesség 0,4 másodperc vagy hosszabb, a zársebesség értéke mögött [˝] látható, például 0,4˝.

- Ha a zársebességet alacsonyabbra állítja be, a remegés hatásainak megelőzésére állvány használata javasolt.

- Kis zársebesség esetén az adatok feldolgozása tovább tart.

Kapcsolódó témakörök
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók
A fényképezés menü elemei bizonyos felvételi üzemmódokban nem érhetők el
Vissza a tetejére