Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > Fényképezés menü > DRO/Auto. HDR

## DRO/Auto. HDR

D-tartomány optimalizáló
Auto. HDR
Korrigálja a fényességet vagy a kontrasztot.

1. MENU 3 [DRO/Auto. HDR] kívánt üzemmód

| (Ki) | Nem használ [DRO/Auto. HDR]-ot.
| (D-tart. optim.) | A kép kis területekre osztásával a fényképezőgép elemzi a tárgy és a háttér közötti fény–árnyék kontrasztot, hogy a felvételen optimális legyen a fényesség és a gradáció.
| (Auto. HDR) | A fényképezőgép három képet készít különböző expozícióval, majd a gazdag gradáció érdekében egymásra helyezi az alulexponált kép világos területét és a túlexponált kép sötét területét. Két kép készül: egy megfelelő expozíciójú kép és egy átfedéssel előállított.

### D-tartomány optimalizáló

1. MENU 3 [DRO/Auto. HDR] [D-tart. optim.]

1. Válassza ki az optimális fokozatot a vezérlőtárcsa / gombjával.

| (D-tartomány optimalizáló: Autom.) | A készülék automatikusan korrigálja a képernyő fényerejét.
| (Szint)* | Optimalizálja a készített kép gradációját a kép minden területén. Válassza ki az optimális fokozatot az Lv1 (gyenge) és az Lv5 (erős) érték közötti tartományban.

* A jelzéssel együtt megjelenő Lv szám az érvényes beállított értéket mutatja.
Megjegyzések

- [D-tart. optim.] beállítás használata esetén a rögzített kép zajos lehet. A rögzített kép alapján válassza ki a megfelelő fokozatot, különösen a hatás fokozása esetén.

### Auto. HDR

1. MENU 3 [DRO/Auto. HDR] [Auto. HDR]

1. Válassza ki az optimális fokozatot a vezérlőtárcsa / gombjával.

| (Auto. HDR: auto. exp. különbség) | A készülék automatikusan korrigálja az expozíciós különbséget.
| (Expozíciós különbség szint)* | A tárgy kontrasztja alapján állítja be az expozíciós különbséget. Válassza ki az optimális fokozatot az 1,0 EV (gyenge) és a 6,0 EV (erős) érték közötti tartományban. Ha például az expozíciós érték beállítása 2,0EV, a készülék három képet komponál: –1,0EV, optimális expozíciós és +1,0EV képet.

* A jelzéssel együtt megjelenő EV szám az érvényes beállított értéket mutatja.
Megjegyzések

- Mivel az exponálógomb megnyomására a készülék háromszor exponál, ügyeljen a következőkre:

- Akkor használja ezt a funkciót, ha a tárgy nincs mozgásban, illetve nem pislog.

- Ne módosítsa a kép kompozícióját.

- A funkció nem használható RAW képek esetében.

- Újabb felvétel nem készíthető addig, amíg a készülék exponálás után be nem fejezte a kép elmentését.

- Előfordulhat, hogy a tárgy világossági különbségei vagy a fényképezés körülményeinek eltérései miatt a kívánt hatás nem érvényesül.

- Vaku használata esetén a funkció hatása kicsi.

- Ha a kép kis kontrasztú, illetve a fényképezőgép jelentősen beremegett, vagy a tárgy elmosódott, akkor előfordulhat, hogy a HDR kép nem lesz jó. Ha a fényképezőgép ilyen körülményeket érzékel, a jel látható a felvételen, jelezve a körülmények fennállását. Ha szükséges, fényképezzen újra, módosítva a kompozíciót, vagy figyelve az elmosódás megelőzésére.

Kapcsolódó témakörök
A fényképezés menü elemei bizonyos felvételi üzemmódokban nem érhetők el
Vissza a tetejére