Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Prima dell’uso > Nomi delle parti ed elenco delle icone visualizzate sullo schermo > Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

## Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

Elenco delle icone del modo di ripresa
Elenco delle icone del modo di visione
Le icone si visualizzano sullo schermo per indicare lo stato della fotocamera.
È possibile cambiare il display sullo schermo usando sulla rotella di controllo.

### Elenco delle icone del modo di ripresa

Display | Indicazione
| Modo di ripresa
| Richiamo memoria
| Scheda di memoria/Caricamento
100 | Numero di immagini registrabili
| Rapporto di aspetto dei fermi immagine
20M/18M/17M/13M/10M/7.5M/6.5M/5.0M/4.2M/3.7M/3.2M/VGA | Dimensione dell’immagine dei fermi immagine
| Qualità dell’immagine dei fermi immagine
| Frequenza dei fotogrammi dei filmati
| Modo di registrazione dei filmati
| Batteria rimanente
| Avvertimento di batteria quasi esaurita
| Icona di Identificazione scena
| Selezione scena
| Icona della sovrapposizione
| Carica del flash in corso
| Illuminatore AF
| Non registra il suono durante la registrazione dei filmati
| Riduz. rumore vento
| SteadyShot
| Avvertimento per SteadyShot
| Sensore caduta disattivato
| Data di scrittura
| Funzione dell’Anello di controllo
| Funzione della rotella di controllo
| Avvertimento di surriscaldamento
| File di database pieno/Errore nel file di database
| Zoom immagine nitida
| Zoom digitale
| Scrittura su buffer
CATTURA | Importazione dei fermi immagine
| Registrazione dei fermi immagine non disponibile
| Cerchio di misurazione esposimetrica locale
C:32:00 | Display di autodiagnosi
| Livello

Display | Indicazione
| Modo di avanzamento
| Modo di misurazione esposimetrica
| Modo del flash/Riduzione degli occhi rossi
| Compensazione del flash
| Modo di messa a fuoco
7500K A5 G5 | Bilanciamento del bianco
| Area di messa a fuoco automatica
| DRO/HDR automatico
| Effetto pelle morbida
| Stile personale
| Rilevamento visi/Otturatore sorrisi
| Effetto immagine
| Inquadr. auto. ritratti
| Indicatore di sensibilità rilevamento sorrisi

Display | Indicazione
Mes.fuo.con insegui. | Guida di messa a fuoco con inseguimento
REGIST. 0:12 | Tempo di registrazione del filmato (m:s)
| Stato di messa a fuoco
1/250 | Velocità dell’otturatore
F3.5 | Valore dell’apertura
±0.0 | Misurato manualmente
±0.0 | Compensazione dell’esposizione
ISO400 | Numero ISO
| Blocco AE
| Indicatore della velocità dell’otturatore
| Indicatore dell’apertura
| Istogramma

### Elenco delle icone del modo di visione

Display | Indicazione
| Scheda di memoria/Caricamento
| Modo visione
100-0003 | Numero della cartella-del file
| Rapporto di aspetto dei fermi immagine
20M/18M/17M/13M/10M/7.5M/6.5M/5.0M/4.2M/3.7M/3.2M/VGA | Dimensione dell’immagine dei fermi immagine
| Qualità dell’immagine dei fermi immagine
| Frequenza dei fotogrammi dei filmati
| Modo di registrazione dei filmati
| Formato di file
| Proteggi
| Ordine di stampa (DPOF)
| Batteria rimanente
| Avvertimento di batteria quasi esaurita
| Avvertimento di surriscaldamento
| File di database pieno/Errore nel file di database
| Immagine di inquadr. auto. ritratti

Display | Indicazione
| Errore dell’effetto di immagine
| Errore di immagine HDR automatico
1/250 | Velocità dell’otturatore
F3.5 | Valore dell’apertura
ISO400 | Numero ISO
2012-1-1 10:37 AM | Data/ora registrata dell’immagine di riproduzione
3/7 | Numero di immagine/Numero di immagini registrate nel modo visione selezionato

Torna all’inizio