Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Menu di ripresa dei filmati > Dimens. imm.(Dual Rec)

## Dimens. imm.(Dual Rec)

Imposta la dimensione dei fermi immagine ripresi durante la registrazione di un filmato.

1. MENU 1 [Dimens. imm.(Dual Rec)] dimensione desiderata

#### Quando [Impostazione registraz.] è impostato su un’opzione diversa da [VGA 3M]

| L: 17M | Per la visione su un televisore ad alta definizione e la stampa fino al formato A3+
| S: 4.2M | Per la visione su un televisore ad alta definizione

#### Quando [Impostazione registraz.] è impostato su [VGA 3M]

| L: 13M | Per le stampe fino a A3
| S: 3.2M | Per le stampe fino a 10×15 cm o 13×18 cm

Argomento collegato
Voci del menu di ripresa dei filmati non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio