Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Menu di ripresa dei fermi immagine > DRO/HDR auto

## DRO/HDR auto

Ottimizzatore di gamma dinamica
HDR auto
Corregge la luminosità o il contrasto.

1. MENU 3 [DRO/HDR auto] modo desiderato

| (Disattiv.) | Non usa lo [DRO/HDR auto].
| (Ott.gamma din.) | Dividendo l’immagine in piccole aree, la fotocamera analizza il contrasto di luce ed ombra tra il soggetto e lo sfondo, producendo l’immagine con la luminosità e la gradazione ottimali.
| (HDR auto) | Riprende tre immagini con diverse esposizioni e poi sovrappone l’area luminosa dell’immagine sottoesposta e l’area scura dell’immagine sovraesposta per creare un’immagine con gradazione molto forte. Vengono registrate un’immagine con esposizione corretta e un’immagine sovrapposta.

### Ottimizzatore di gamma dinamica

1. MENU 3 [DRO/HDR auto] [Ott.gamma din.]

1. Selezionare il livello ottimale usando / sulla rotella di controllo.

| (Ott. gamma din.: automatico) | Corregge automaticamente la luminosità.
| (Livello)* | Ottimizza le gradazioni di un’immagine registrata in ciascuna area dell’immagine. Selezionare il livello ottimale tra Lv1 (debole) e Lv5 (forte).

* Il numero Lv che appare con il segno indica il valore di impostazione attuale.
Note

- Quando si riprende con l’[Ott.gamma din.], l’immagine potrebbe avere dei disturbi. Selezionare il livello corretto controllando l’immagine registrata, specialmente quando si aumenta l’effetto.

### HDR auto

1. MENU 3 [DRO/HDR auto] [HDR auto]

1. Selezionare il livello ottimale usando / sulla rotella di controllo.

| (HDR auto: differ. espos. auto.) | Corregge automaticamente la differenza dell’esposizione.
| (Livello di differenza dell’esposizione)* | Imposta la differenza dell’esposizione, in base al contrasto del soggetto. Selezionare il livello ottimale tra 1,0 EV (debole) e 6,0 EV (forte). Per esempio, se si imposta il valore dell’esposizione su 2,0EV, saranno composte tre immagini; le immagini da –1,0EV, con esposizione ottimale e da +1,0EV.

* Il numero EV che appare con il segno indica il valore di impostazione attuale.
Note

- Poiché l’otturatore viene rilasciato tre volte per una ripresa, fare attenzione ai seguenti punti:

- Usare questa funzione quando il soggetto è immobile o non lampeggia

- Non ricomporre.

- Non è possibile usare questa funzione con le immagini RAW.

- Non è possibile avviare la ripresa successiva finché il processo di cattura viene completato dopo aver ripreso.

- Si potrebbe non ottenere un effetto desiderato a seconda della differenza di luminanza di un soggetto e delle condizioni di ripresa.

- Quando si usa il flash, questa funzione ha poco effetto.

- Quando il contrasto della scena è basso o quando si verifica una vibrazione significativa della fotocamera o la sfocatura del soggetto, si potrebbe non ottenere belle immagini HDR. Se la fotocamera rileva tale situazione, è indicato sull’immagine registrata per informare su questa situazione. Riprendere di nuovo, secondo le necessità, ricomponendo o facendo attenzione alla sfocatura.

Argomento collegato
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio