Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo REG > Priorità diaframma

## Priorità diaframma

Consente di regolare il campo di messa a fuoco o il grado di sfocatura dello sfondo.

1. Impostare la manopola del modo su (Priorità diaframma).

1. Girare la rotella di controllo per selezionare l’apertura (valore F).

- È possibile selezionare un’apertura (valore F) da F1,8 a F11. (Quando si gira la leva W/T (zoom) sul lato T, l’apertura minima (valore F) aumenterà.)

- La velocità dell’otturatore viene regolata automaticamente da 1/2000 di secondo a 8 secondi.

1. Riprendere con il pulsante di scatto.

Informazioni sulla priorità dell’apertura
Minore è l’apertura (valore F), più ampio è il foro che lascia passare la luce. La profondità di messa a fuoco diminuisce ed ogni cosa tranne gli oggetti entro un campo limitato di distanza sarà sfocata. Questo va bene per i ritratti, ecc.
Maggiore è l’apertura (valore F), più piccolo è il foro che lascia passare la luce. Entrambi gli oggetti abbastanza vicini e lontani dall’obiettivo appariranno nitidi. Questo va bene per i panorami, ecc.
Note

- Se non si ottiene l’esposizione corretta dopo aver effettuato le impostazioni, gli indicatori del valore di impostazione sullo schermo lampeggiano. È possibile riprendere in questa condizione, ma si consiglia di regolare di nuovo i valori del flash.

- La luminosità dell’immagine visualizzata sullo schermo potrebbe variare dall’effettiva immagine registrata.

Argomento collegato
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio