Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > Modo avanzam.

## Modo avanzam.

Ripresa automatica con l’autoscatto per ritratto
È possibile impostare un modo di avanzamento, come la ripresa continua, con autoscatto o con esposizione a forcella. È possibile selezionare il [Modo avanzam.] anche da MENU.

1. Premere / (Modo avanzam.) sulla rotella di controllo.

1. Selezionare il modo desiderato con la rotella di controllo.

- Selezionare le impostazioni dettagliate usando / se il modo selezionato ha tali opzioni.

| (Scatto Singolo) | La fotocamera riprende un’immagine singola senza usare l’autoscatto.
| (Scatto Multiplo) | La fotocamera riprende immagini continue mentre si preme il pulsante di scatto.
| (Ava.cont.prio.t.) | Riprende continuamente le immagini ad alta velocità mentre si mantiene premuto il pulsante di scatto. Le impostazioni di messa a fuoco e luminosità della prima ripresa sono usate per le seguenti riprese.
| (Autoscatto) | Imposta l’autoscatto su un ritardo di 10 secondi o 2 secondi. Quando si preme il pulsante di scatto, la spia dell’autoscatto lampeggia e un segnale acustico suona finché l’otturatore funziona. Per annullare, premere di nuovo /.
| (Autoritratto) | Imposta l’autoscatto sull’autoscatto per ritratto. Quando la fotocamera rileva il numero specificato di visi, un segnale acustico suona e l’otturatore funziona dopo 2 secondi.
| (Autoscat.(cont.)) | La fotocamera riprende continui fotogrammi 10 secondi dopo aver premuto il pulsante di scatto. Selezionare il numero di fotogrammi da tre o cinque.
| (Esp.forc.: cont.) | Riprende tre immagini, ciascuna con diversi gradi di luminosità. È possibile impostare il valore di deviazione con esposizione a forcella (passi).
| (Esp.forc.WB) | Riprende tre immagini, ciascuna con diversi gradi di luminosità secondo le impostazioni selezionate di bilanciamento del bianco, temperatura del colore e filtro del colore. È possibile selezionare il valore di deviazione con esposizione a forcella (passi) da [Lo] o [Hi].

Suggerimenti per evitare la sfocatura
Se le mani o il corpo si muovono tenendo la fotocamera e premendo il pulsante di scatto, si verifica la “Vibrazione della fotocamera”.
La vibrazione della fotocamera si verifica frequentemente nelle condizioni di luce bassa o di velocità lenta dell’otturatore, come quelle presenti nel modo (Ritratto notturno) o (Scena notturna).
Per ridurre la vibrazione della fotocamera, impostare l’autoscatto con un ritardo di 2 secondi e puntare le braccia contro i fianchi dopo aver premuto il pulsante di scatto.
Note

- Quando [Modo avanzam.] è impostato su [Autoscat.(cont.)] o [Esp.forc.: cont.], [Modo flash] è impostato su [Flash disattiv.].

- Quando il livello della batteria è basso o una scheda di memoria è piena, la raffica si interrompe.

### Ripresa automatica con l’autoscatto per ritratto

Puntare l’obiettivo verso se stessi in modo che il numero selezionato di visi venga riflesso nello schermo. L’otturatore entra in funzione automaticamente. Non muovere la fotocamera dopo che il segnale acustico suona.

- È anche possibile riprendere un’immagine premendo il pulsante di scatto durante questa operazione.

Argomento collegato
Modo avanzam.
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio