Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo REG > Esposiz. manuale

## Esposiz. manuale

BULB
È possibile riprendere con l’esposizione preferita impostando manualmente la velocità dell’otturatore e il valore di apertura.

1. Impostare la manopola del modo su (Esposiz. manuale).

1. Premere sulla rotella di controllo per selezionare la velocità dell’otturatore o l’apertura (valore F).

- Ad ogni pressione del centro della rotella di controllo, la voce da impostare cambierà.

1. Girare la rotella di controllo per selezionare un valore.

Rotella di controllo | Funzione
| Spostamento delle voci
| Impostazioni della velocità dell’otturatore o dell’apertura (valore F)

- Selezionare una velocità dell’otturatore da 1/2000 di secondo a 30 secondi. È anche possibile riprendere nel modo [BULB].

- Quando lo zoom è impostato su W, è possibile selezionare un’apertura di F1,8 o F11.
  Quando lo zoom è impostato su T, è possibile selezionare un’apertura di F4,9 o F11.

1. Premere il pulsante di scatto per riprendere l’immagine.

Impostazione della velocità dell’otturatore e dell’apertura (valore F)
La differenza tra il valore impostato e l’esposizione corretta giudicata dalla fotocamera appare come un valore misurato manualmente (MM) sullo schermo.
A: Valore della velocità dell’otturatore
B: Valore dell’apertura
C: Misurato manualmente (MM)

- Se si imposta il valore di esposizione verso +, le immagini diventano più luminose; verso –, le immagini diventano più scure. “0” indica l’esposizione appropriata come è analizzata dalla fotocamera.

- La velocità dell’otturatore di 0,4 secondi o maggiore è indicata da [”], per esempio 0,4”.

- Quando si imposta la velocità dell’otturatore più lenta, si consiglia di usare un treppiede per impedire gli effetti della vibrazione.

- Se si selezionano le velocità dell’otturatore lente, ci vuole del tempo per elaborare i dati.

Note

- [ISO AUTO] non può essere selezionato per [ISO] nel modo di [Esposiz. manuale].

- Se non si ottiene l’esposizione corretta con le proprie impostazioni, gli indicatori del valore di impostazione sullo schermo lampeggeranno. È possibile riprendere in questa condizione, ma si consiglia di regolare di nuovo l’esposizione.

### BULB

È possibile riprendere scie con esposizione lunga. [BULB] è adatto per riprendere scie di luce, come i fuochi d’artificio.

1. Impostare la manopola del modo su (Esposiz. manuale).

1. Premere sulla rotella di controllo per selezionare la velocità dell’otturatore.

1. Girare in senso antiorario la rotella di controllo finché viene indicato [BULB].

1. Premere a metà il pulsante di scatto per regolare la messa a fuoco.

1. Mantenere premuto il pulsante di scatto per la durata della ripresa.

Per tutto il tempo che il pulsante di scatto viene premuto, l’otturatore rimane aperto.
Note

- Poiché la velocità dell’otturatore rallenta e la vibrazione della fotocamera tende a verificarsi più facilmente, si consiglia di usare un treppiede.

- Maggiore è il tempo di esposizione, più notevoli sono i disturbi sull’immagine.

- Dopo la ripresa, la riduzione dei disturbi (Espos.lunga NR) sarà eseguita per la stessa durata di tempo per cui l’otturatore era aperto. Non è possibile eseguire altre riprese durante la riduzione.

- Quando la funzione [Otturatore sorriso] o [HDR auto] è attivata, non è possibile impostare la velocità dell’otturatore su [BULB].

- Se la funzione [Otturatore sorriso] o [HDR auto] è usata con la velocità dell’otturatore impostata su [BULB], la velocità dell’otturatore è impostata temporaneamente su 30 secondi.

Argomento collegato
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio