Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Ripresa di fermi immagine > Zoom (Fermi immagine)

## Zoom (Fermi immagine)

Zoom disponibile
Scala dello zoom
Ingrandisce le immagini con la leva W/T (zoom) quando si riprende. La funzione di zoom ottico della fotocamera può ingrandire le immagini fino a 3,6×.
Lo zoom ottico consente di ingrandire un’immagine senza peggiorare la sua qualità originale.

1. Impostare la fotocamera sul modo di ripresa.

1. Girare la leva W/T (zoom).

- Girare la leva sul lato T per zumare o sul lato W per zumare all’indietro.

Note

- Lo zoom è bloccato sul lato W nel modo di [Ripresa ad arco].

### Zoom disponibile

La fotocamera ottiene una scala dello zoom ad elevato ingrandimento combinando i metodi dello zoom. L’icona e la barra dello zoom sullo schermo cambiano secondo lo zoom usato.

1. Campo dello zoom ottico

A: Lo zoom ottico
La funzione di zoom ottico della fotocamera può ingrandire le immagini fino a 3,6×.

1. Campo dello zoom diverso dallo zoom ottico

B: Zoom con la qualità dell’immagine originale
Quando [Dimensione immagine] è impostata su un’opzione diversa da [L], è possibile riprendere i fermi immagine senza alcun deterioramento nella qualità dell’immagine originale, anche se la scala dello zoom ottico supera l’ingrandimento di 3,6×, con l’elaborazione di rifinitura dell’immagine.
C: () [Zoom Immag.nitida]
Zoom con qualità dell’immagine simile a quella originale [Dettagli]
D: () [Zoom digitale]
Inferiore alla qualità dell’immagine originale [Dettagli]

| Operazione | Impostazioni | Barra dello zoom
A | Solo uso dello zoom ottico | [Dimensione immagine]: [L] [Zoom Immag.nitida]: [Disattiv.] [Zoom digitale]: [Disattiv.] |
B | Zumata delle immagini senza deterioramento | [Dimensione immagine]: Diversa da [L] [Zoom Immag.nitida]: [Disattiv.] [Zoom digitale]: [Disattiv.] |
C | Ripresa di immagini nitide usando [Zoom Immag.nitida] (simile alla qualità dell’immagine originale) | [Zoom Immag.nitida]: [Attiv.] [Zoom digitale]: [Disattiv.] |
D | Zumata nel campo massimo dello zoom | [Zoom Immag.nitida]: [Attiv.] [Zoom digitale]: [Attiv.] [Zoom Immag.nitida] potrebbe non essere disponibile per alcune impostazioni. [Dettagli] |

### Scala dello zoom

Le scale dello zoom supportate sono diverse a seconda delle impostazioni o della dimensione dell’immagine. La seguente tabella riassume le scale dello zoom quando [Zoom Immag.nitida] e [Zoom digitale] sono impostati su [Attiv.] e [Rapp.aspetto] è impostato su [3:2].

Dimensione immagine | Operazione
A: Lo zoom ottico | B: Zoom secondo il raggio d’azione senza deterioramento (incluso lo zoom ottico 3,6×) | C: Zoom con [Zoom Immag.nitida] [Attiv.] | D: Zoom con la scala massima dello zoom*1
L: 20M | 3,6× | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 5,1× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 7,2× | 14× | 28×

*1 La scala massima dello zoom è l’ingrandimento totale dello zoom che può essere ottenuto quando la scala dello zoom senza deterioramento (incluso lo zoom ottico 3,6×), [Zoom Immag.nitida] e [Zoom digitale] vengono usati in combinazione. La scala massima dello zoom varia a seconda delle impostazioni.
*2 Quando [Dimensione immagine] è impostata su [VGA], [Zoom digitale] è limitato; la scala massima dello zoom è 54×.
Note

- L’impostazione predefinita per [Zoom Immag.nitida] è [Disattiv.]. [Dettagli]

- L’impostazione predefinita per [Zoom digitale] è [Disattiv.]. Impostare [Zoom digitale] su [Attiv.] per ingrandire le immagini anche se si ha un peggioramento. [Dettagli]

- L’impostazione predefinita per [Dimensione immagine] è [L]. Per cambiare la scala dello zoom, cambiare [Dimensione immagine]. [Dettagli]

- Le funzioni dello zoom diverse dallo zoom ottico non sono disponibili quando si riprende nelle seguenti situazioni:

- Quando la funzione di Otturatore sorriso è attivata

- Quando [Modo avanzam.] è impostato su [Autoritratto]

- Quando [Qualità] è impostato su [RAW] o [RAW & JPEG]

- La funzione di Rilevamento visi non è operativa quando si usa lo zoom diverso dallo zoom ottico.

Torna all’inizio