Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Menu di ripresa dei fermi immagine > ISO

## ISO

1. MENU 3 [ISO] modo desiderato

- Nel caso si selezionasse [Riduz. distur. su più fotogr.] o [ISO AUTO], premere sulla rotella di controllo per visualizzare la schermata di impostazione, quindi selezionare un valore desiderato.

| (Riduz. distur. su più fotogr.) | La fotocamera sovrappone le riprese continue in modo che risulti un’immagine con meno disturbi. Premere sulla rotella di controllo per visualizzare la schermata di impostazione, quindi selezionare un valore desiderato da ISO AUTO, 200 a 25600 usando /.
| (ISO AUTO) | La fotocamera imposta automaticamente la sensibilità ISO in base alle condizioni circostanti di illuminazione. È possibile impostare il valore ISO massimo e minimo per il modo [ISO AUTO]. Premere per visualizzare la schermata di impostazione.
| 80/100/125/200/400/800/1600/3200/6400 | È possibile ridurre la sfocatura dell’immagine nei luoghi bui o con i soggetti in movimento aumentando la sensibilità ISO (selezionare un numero maggiore).

Regolazione della sensibilità ISO (Indice di esposizione consigliata)
La sensibilità ISO è un grado di velocità per il supporto di registrazione che incorpora un sensore delle immagini che riceve la luce. Anche quando l’esposizione è uguale, le immagini variano a seconda della sensibilità ISO.
Sensibilità ISO alta
Registra un’immagine luminosa anche in luoghi bui aumentando la velocità dell’otturatore per ridurre la sfocatura.
Tuttavia, l’immagine tende a diventare disturbata.
Sensibilità ISO bassa
Registra un’immagine più uniforme.
Tuttavia, quando l’esposizione è insufficiente, l’immagine potrebbe diventare più scura.
Note

- Non è possibile selezionare [ISO AUTO] quando la fotocamera è impostata su [Esposiz. manuale]. [ISO 125] è l’impostazione predefinita.

- Quando [ISO] è impostato su un valore inferiore a ISO 125, la gamma per la luminosità registrabile del soggetto (gamma dinamica) potrebbe diminuire.

- Per i filmati, il valore tra ISO 125 e ISO 3200 è disponibile.

- Quando [ISO] è impostato su [Riduz. distur. su più fotogr.], la fotocamera sovrappone le immagini. Ci vuole più tempo per registrare un’immagine e il flash non funziona.

Argomento collegato
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio