Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo REG > Programmata auto.

## Programmata auto.

Consente di riprendere con l’esposizione regolata automaticamente (sia la velocità dell’otturatore che il valore dell’apertura). Inoltre è possibile selezionare varie impostazioni usando il menu.

1. Impostare la manopola del modo su (Programmata auto.).

1. Riprendere con il pulsante di scatto.

### Cambiamento di programmazione

È possibile cambiare la combinazione dell’apertura (valore F) e della velocità dell’otturatore mantenendo l’esposizione fissa quando il flash è impostato su [Flash disattiv.].

1. Girare la rotella di controllo.

“” sullo schermo cambia a “” e il modo di ripresa cambia al cambiamento di programmazione.

1. Girare la rotella di controllo per selezionare la combinazione dell’apertura (valore F) e della velocità dell’otturatore.

1. Riprendere con il pulsante di scatto.

Per annullare il cambiamento della programmazione, girare la rotella di controllo per riportare l’indicazione su “”.
Note

- Secondo la luminosità dell’ambiente, il cambiamento della programmazione potrebbe non essere usato.

- Impostare la manopola del modo sull’indicazione diversa da “” o disattivare l’alimentazione per annullare l’impostazione eseguita.

- Quando la luminosità cambia, anche l’apertura (valore F) e la velocità dell’otturatore cambiano mantenendo l’entità di cambiamento.

- Quando si cambia l’impostazione di [Modo flash], il cambiamento della programmazione viene annullato.

Argomento collegato
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio