Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Menu di ripresa dei filmati > Impostazione registraz.

## Impostazione registraz.

Maggiore è la dimensione dell’immagine del filmato, superiore sarà la qualità dell’immagine. Maggiore è la quantità di dati usata al secondo (velocità di trasmissione media), superiore è la qualità dell’immagine.

1. MENU 1 [Impostazione registraz.] modo desiderato

#### Formato file: AVCHD

FX/FH:
I filmati ripresi vengono registrati nel formato AVCHD, a circa 60 campi/sec. (per le periferiche compatibili con 1080 60i) o 50 campi/sec. (per le periferiche compatibili con 1080 50i), nel modo interlacciato, con l’audio Dolby Digital, in formato AVCHD.
PS:
I filmati ripresi vengono registrati nel formato AVCHD, a circa 60 quadri/sec. (per le periferiche compatibili con 1080 60i) o 50 quadri/sec. (per le periferiche compatibili con 1080 50i), nel modo progressivo, con l’audio Dolby Digital, in formato AVCHD.

| Impostazione registraz. | Velocità di trasmissione media | Descrizione
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbps | Riprende con la qualità massima dell’immagine del formato 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbps | Riprende con la qualità alta dell’immagine del formato 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbps | Riprende con la qualità massima dell’immagine del formato 1920×1080 (60p/50p)

#### Formato file: MP4

I filmati ripresi vengono registrati nel formato MPEG-4, a circa 30 quadri/sec. (per le periferiche compatibili con 1080 60i) o a circa 25 quadri/sec. (per le periferiche compatibili con 1080 50i), nel modo progressivo, con l’audio AAC, in formato mp4.

| Impostazione registraz. | Velocità di trasmissione media | Descrizione
| 1440×1080 12M | 12 Mbps | Riprende nella dimensione 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mbps | Riprende nel formato VGA

Note

- Viene prodotta un’immagine telephoto quando si seleziona la dimensione dell’immagine [VGA 3M].

- Quando si creano i dischi AVCHD dai filmati registrati in [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] o [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)], ci vuole del tempo poiché la qualità dell’immagine deve essere convertita. Per salvare i filmati [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] o [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] senza convertire la qualità dell’immagine, usare i dischi Blu-ray.

Argomento collegato
Formato file
Torna all’inizio