Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Menu di ripresa dei fermi immagine > Modo avanzam.

## Modo avanzam.

È possibile impostare un modo di avanzamento, come la ripresa continua, con autoscatto o con esposizione a forcella.
[Modo avanzam.] può essere impostato usando il tasto / (Modo avanzam.).

1. MENU 2 [Modo avanzam.] modo desiderato

- Premere / sulla rotella di controllo per selezionare l’impostazione desiderata quando si seleziona un modo con i propri valori di impostazione.

| (Scatto Singolo) | La fotocamera riprende un’immagine singola senza usare l’autoscatto.
| (Scatto Multiplo) | La fotocamera riprende immagini continue mentre si preme il pulsante di scatto.
| (Ava.cont.prio.t.) | Riprende continuamente le immagini ad alta velocità mentre si mantiene premuto il pulsante di scatto. Le impostazioni di messa a fuoco e luminosità della prima ripresa sono usate per le seguenti riprese.
| (Autoscatto) | Imposta l’autoscatto su un ritardo di 10 secondi o 2 secondi. Quando si preme il pulsante di scatto, la spia dell’autoscatto lampeggia e un segnale acustico suona finché l’otturatore funziona. Per annullare, premere di nuovo /.
| (Autoritratto) | Imposta l’autoscatto sull’autoscatto per ritratto. Quando la fotocamera rileva il numero specificato di visi, un segnale acustico suona e l’otturatore funziona dopo 2 secondi.
| (Autoscat.(cont.)) | La fotocamera riprende continui fotogrammi 10 secondi dopo aver premuto il pulsante di scatto. Selezionare il numero di fotogrammi da tre o cinque.
| (Esp.forc.: cont.) | Riprende tre immagini, ciascuna con diversi gradi di luminosità. È possibile impostare il valore di deviazione con esposizione a forcella (passi).
| (Esp.forc.WB) | Riprende tre immagini, ciascuna con diversi gradi di luminosità secondo le impostazioni selezionate di bilanciamento del bianco, temperatura del colore e filtro del colore. È possibile selezionare il valore di deviazione con esposizione a forcella (passi) da [Lo] o [Hi].

Argomento collegato
Modo avanzam.
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio